**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
|  | **(GEL)** | **(GEL)** |
| 1 | ბრტყელტუჩა - ზომა: 6"/160mm (მეტალის რეზინის სახელურით) | 120 |  |  |
| 2 | ბრტყელტუჩა - ზომა: 8"/200mm (მეტალის რეზინის სახელურით) | 10 |  |  |
| 3 | გერმეტიკის პისტოლეტი | 2 |  |  |
| 4 | ელექტრო სახრახნისი აკუმლატორზე მომუშავე BOSH | 4 |  |  |
| 5 | ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - HW4 | 20 |  |  |
| 6 | ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - PH1 | 30 |  |  |
| 7 | ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - PH2 | 30 |  |  |
| 8 | ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - PH3 | 20 |  |  |
| 9 | ექვსკუთხა სახრახნისის ნაკრები - ზომა 1.5-10mm (9 ცალი) | 5 |  |  |
| 10 | ინდიკატორი - ზომა: 4\*190 mm. ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი: AC 100-500V | 120 |  |  |
| 11 | მკვნეტარა - ზომა: 7"/180mm (მეტალის რეზინის სახელურით) | 150 |  |  |
| 12 | მოქლონის ხელის ინსტრუმენტი - ზომა: სიგრძე 260 mm. ზომა: 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm | 5 |  |  |
| 13 | საზომი რგოლი (რულეტკა) 5 მ.\*19MM | 2 |  |  |
| 14 | საკანცელარიო დანა - ზომა:18\*100 mm, 173 mm სიგრძე | 170 |  |  |
| 15 | საკანცელარიო დანის პირი - ზომა:18\*100 mm, 173 mm სიგრძე (10 საჭრელი პირით) | 50 |  |  |
| 16 | სახრახნისის სწორპირიანი - ზომა: სიგრძე 100 mm. დიამეტრი 4 mm. | 130 |  |  |
| 17 | სახრახნისის სწორპირიანი - ზომა: სიგრძე 125 mm. დიამეტრი 6 mm. | 130 |  |  |
| 18 | სახრახნისის ფიგურული PH1 - ზომა: სიგრძე 100 mm. დიამეტრი 5 მმ. | 150 |  |  |
| 19 | სახრახნისის ფიგურული PH2 - ზომა: სიგრძე 125 mm. დიამეტრი 6 მმ. | 120 |  |  |
| 20 | სახრახნისის ფიგურული PH2 - ზომა: სიგრძე 150 mm. დიამეტრი 6 მმ. | 30 |  |  |
| 21 | სახრახნისის ფიგურული PH2 - ზომა: სიგრძე 400 mm. დიამეტრი 6 მმ. | 8 |  |  |
| 22 | ურო ხის სახელურით 2 კგ. | 5 |  |  |
| 23 | ქანჩის გასაღები ნაკრები-6x22;6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22. | 2 |  |  |
| 24 | ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 10 მმ; სიგრძე 150 mm. | 10 |  |  |
| 25 | ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 13 მმ; სიგრძე 150 mm. | 10 |  |  |
| 26 | ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 17 მმ; სიგრძე 150 mm. | 10 |  |  |
| 27 | ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 19 მმ; სიგრძე 150 mm. | 10 |  |  |
| 28 | ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 24 მმ; სიგრძე 150 mm. | 10 |  |  |
| 29 | ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 8 მმ; სიგრძე 150 mm. | 10 |  |  |
| 30 | ქანჩის გასაღების ნაკრები სათადარიგო პირებით 32 ც.-იანი | 120 |  |  |
| 31 | ქანჩის გასაღების ნაკრები სათადარიგო პირებით 46 ც.-იანი | 15 |  |  |
| 32 | ჩაქუჩი (მინაბოჭკოვანი სახელური) - 500 გრ. | 5 |  |  |
| 33 | წებოს პისტოლეტი - წებოს მილის დიამ:11.2mm | 2 |  |  |
| 34 | წებოს ჩხირი (11.2mm, სიგრძე: 20 სმ.) | 500 |  |  |
| 35 | ხელით რეგულირებადი ქანჩის გასაღები - ზომა: 10"/250mm; მაქსიმალური სიგანე: 50mm | 10 |  |  |

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)