|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება, სართული | რაოდენობა | ზომა/მასალა |  |
| საკონფერენციო   1. მაგიდა საკონფერენციო 2. დესაუ 3. თარო კარადა | 1 | 1. 384х144х75   ზედაპირი-დაშპონილი მდფ (მუხა)  ფეხი- შავად შეღებილი ლითონი | იხ.ფოტო 01 |
| 1 სართული  მისაღები | 1 |  | იხ.ფოტო 02 |
| 1 სართული  კოლონები | 6 | 45x35xH380  დაფრეზილი დაშპონილი მდფ  (მუხა) | იხ.ფოტო 03 |
| 1 სართული |  |  | იხ.ფოტო 04 |
|  |  |  |  |
| 1 სართული  პატარა საკონფერენციო  მაგიდა | 1 | 280x130X75  ზედაპირი- შავად შეღებილი მდფ  ფეხი- შავად შეღებილი ლითონი |  |
| 1 სართული  პატარა საკონფერენციო  მაგიდა  „დესაუ“ | 1ც | ზომები მოცემულია ფოტო 05 ში  ზედაპირი-დაშპონილი მდფ (მუხა) | იხ.ფოტო 05 |
| კარადა თარო | 1 | ზომა იხ. ფოტო 06 -ში  ზედაპირი-დაშპონილი მდფ (მუხა)  შავად შეღებილი ლითონი | როგორც შევთანხმდით, თაროს ამ სივრცეში არ ვაკეთებთ. |
| სართული ოფისი 1) საუნევირსეტეტო მრჩეველის ოფისი  2) სტაფ ოფისი  3) სტაფ ოფისი | 2 |  | იხ.ფოტო 06 |
|  |  |  |  |
| 1 სართული  (5 სართულიანის)  ოფისის მაგიდა  (ფსიქოლოგი, ექიმი) | 2 | 140X64X75  თეთრი  მდფ  ფეხი- ალუმინი |  |
| დახურული კარადა მედიკამენტებისთვის  ექიმი | 2 | ზომები და მასალა იხ ფოტო 07 | იხ.ფოტო 07 |
| 1 სართული (5 სართულიანის)  კარადა (ფსიქოლოგი  და ოფისი) | 1 | ზომა იხილეთ ფოტო 08  ზედაპირი-დაშპონილი მდფ (მუხა)  შავად შეღებილი ლითონი | იხ.ფოტო 08 |
| 1 სართული (5 სართულიანის)  ბრიფინგის მაგიდა  (ფსიქოლოგი) | 1 | 140X64X75  თეთრი  მდფ  ფეხი- ალუმინი |  |
| კარადა „ლოქერი“(თითოს ორი სათავსო) | 100  (200 შესანახი ადგილი) | 30x30x H180.  დამატებით თაროს ჩათვლით სიმაღლე 220 სმ.  მოცემულ სივრცეში მწრკივში შესაძლებელია დადგეს 10-12 ცალი, ანუ ჯამში 20-22 ლოქერი  დაშპონილი მდფ (მუხა) |  |
| საპირფარეშოს „კაბინები“ | 3  8 | 430x H220  550x H220  მდფ (მუხა) |  |
| 2 სართული (3სართულიანის)  ოფისის მაგიდა | 4 | 140X64X75  ზედაპირი-დაშპონილი მდფ/ლამინატი (მუხა)  ფეხი- შავად შეღებილი ლითონი |  |
| 2 სართული (3სართულიანის)  კარადა თარო | 3 | ზომა იხილეთ ფოტო 09  ზედაპირი-დაშპონილი მდფ (მუხა)  შავად შეღებილი ლითონი | იხ. ფოტო 09 |
|  | მე 3 სართული  დარბაზის კედლები | იხილეთ ფოტო 10 | იხ. ფოტო 10 |
|  | მე 3 სართული  დარბაზის კედლები | დაშპონილი, დაფრეზილი MDF პანელები  იხილეთ ფოტო 11 | იხ. ფოტო 11 |
| მე-2 სართული  მოსწავლის მერხი | 145 | 75X75  /მდფ (მუხა)  ლითონის, მყარი კონსტრუქცია (შავი) |  |
| მე-3 სართული  მოსწავლის მერხი  (ტრაპეცია). | 112 | 60X75X46  /მდფ (მუხა)  ლითონის, მყარი კონსტრუქცია (შავი) |  |
| მე-2,3 სართული  მასწავლებლის მაგიდა | 16 | 140X64X75  /მდფ (მუხა) | იხ. ფოტო 12 |
| სართული  კარადა/თარო  საკლასო ოთახი  ჩაშენებული | 1 | იხილეთ ფოტო 13 | იხ. ფოტო 13 |