**შპს „საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი“**

**აცხადებს ტენდერს ქსელური მოწყობილობის შესყიდვაზე.**

**14/06-GIEC-G/IT-22**

**შესყიდვის ობიექტის დახასიათება:** Cisco Catalyst 9300L

|  |  |
| --- | --- |
| **კომუტატორი**  | **რაოდენობა 2 ცალი**  |
| ინტერფეისები: | მინიმუმ 24 Ethernet 10/100/1000 პორტები და მინიმუმ 4 SFP uplinks  |
| კომუტაციის სიჩქარე: | არანაკლებ 56 Gbps |
| ოპერატიული მეხსიერება: | არანაკლებ 8 GB |
| ფლეშ მეხსიერება: | არანაკლებ 16 GB |
| SVI ინტერფეისების რაოდენბა | არანაკლებ 1000 |
| პაკეტების გადაცემის სიჩქარე: | არანაკლებ 41.66 Mpps |
| პროტოკოლების და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა: | Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes)), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO, BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR,\* IP SLA, OSPF, VRF, VXLAN, LISP, TrustSec, SGT, MPLS, mVPN, NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python), Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN, Nonstop Forwarding (NSF), Graceful Insertion and Removal (GIR), Extended Fast Software Upgrade (xFSU), Software Patching (CLI Based), AVB, PTP, CoAP, MACsec-256 |
| სტეკირების საშუალება | ჩაყენებული მოდულით და ყველა საიჭირო აქსესუარით. |
| ელ. კვება | დუბლირბეული კვების ბლოკი. 350W AC; |
| საკომუნიკაციო კარადაში ჩასაყენებელი: | სასურველია 1U სივრცის დაკავება. |
| გარანტია | არანაკლებ 5 წელი მწარმოებლის გარანტია, პროგრამულ განახლებებეზე წვდომით და მწარმოებლის ტექნიკურ ჯგუფთან კავშირის უფლებით. |

**მიწოდების ადგილი:** საქართველო, ქ.თბილისი, 0177, გაზაფხულის ქ.18

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ტრანსპორტირების ხარჯს მიწოდების ადგილამდე;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გარანტიის შესახებ;
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მწარმოებლისა და შესაბამისობის სერტიფიკატების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური პროდუქციის მიწოდების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.
* პრეტენდენტი კომპანია უნდა იყოს შემოთავაზებული აქტიური აპარატურის მწარმოებლის სერტიფიცირებული პარტნიორი და უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF –Manufacturer Authorization Form).

**შენიშვნა:**

 *ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

*გადახდის პირობაში სასურველია გათვალისწინებული იყოს გადახდის რამდენიმე ეტაპი.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **14/06-GIEC-P/-22;**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**გიორგი ხუნჩუკაშვილი** - საკონტაქტო ნომერი: 591 50 87 21.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 28 ივნისი, 17:00 საათი**