**კომპანია შპს „ნეოგაზი“ აცხადებს აუქციონს**

**ექსპლუატაციაში მყოფ: (CNG) კომპრესორის მოდულის (კომპრესორი + გაგრილების სისტემა) რეალიზაციაზე**

მწარმოებელი ქარხნა: **„Veb Kombinat Pumpen und Verdichter Betrieb – Veb Zwickauer Maschinenfabrik“**

ელექტრონულ აუქციონზე გამოტანილ ქონებას არ მოყვება გარანტია.

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია: ქ.რუსთავი, მშვიდობის #16 09:00 საათიდან 18:00

საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა).

საწყისი ფასი: 80 000 ლარი დღგ-ს გარეშე

Წარმოშობის ქვეყანა: **გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა**

წარმოების წელი: **1984**

ტიპი/მოდელი: **4HR 3 KN -200210-5-249 WLK**

ქარხნული ნომერი: **№524.003**

**მახასიათებლები:**

4 საფეხურიანი

წარმადობა (პასპორტით) – 1000-1700 მ³/ს

შემავალი წნევა - 3-5 ბარი (0,3-0,5 МПа)

გამომავალი წნევა (მუშა) 244 ბარი (24,4 МПа)

გაგრილება (წყლის/ანტიფრიზის ნარევი "40"): პირველი შევსება - 4 000 ლიტრი

საპოხი (პირველი შევსება) - 323 ლიტრი

ძაბვა - 380 ვოლტი

ენერგიის მოხმარება - 345 კვტ

ამძრავის სიმძლავრე - 295 კვტ

სიხშირე -50 ჰც

მუშაობის რეჟიმი: - 40С/+40С

ელ. ძრავის ბრუნის რაოდენობა: 490 ბ/წ

კომპრესორის მოდულის წონა: 18,582 კგ

ფეთქმედეგი შესრულების (დაცვის კლასი) - (Ex)eT5/AITC

საკონტროლო კარადები - 3 ცალი; ზომები 2000x800x800

ტიპი: ISA 2000SF

კარადების წონა: 1160 კგ

ექსპლუატაციის ბოლო წელს დაფიქსირებული წარმადობა: 600 მ³/ს

ექსპლუატაციაში შესვლის წელი: 1989 წ.

ექსპლუატაცია შეწყდა: 2012 წ.

მდგომარეობა: არა მუშა მდგომარეობაში

**დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:**

1. ფოტო მასალა

**აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* პრეტენდენტის რეკვიზიტები (საკონტაქტო ინფორმაცია)
* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

 კომპრესორის წაღება მყიდველს შეეძლება მხოლოდ გამყიდველის ანგარიშზე თანხის სრულად ასახვის შემდეგ.

**აუქციონში წინადადების წარდგენის წესი:**

 დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი; **(CNG) კომპრესორის მოდულის აუქციონი.**

**წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.**

* საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **თეიმურაზ ჩიჩუა.** ელ.ფოსტა: tchichua@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 591 93 10 10
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ნუგზარ ნათობაიძე საკონტაქტო ნომერი: 595 97 07 31.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 08 ივლისი; 12:00 საათი.**