**ტექნიკური დავალება სპეც- ტექნიკით**

**დახურული მეთოდით მილების გაყვანის სამუშაოებისთვის**

დახურული ტიპის განათხარის შემთხვევაში:

* **სიღრმე: ≥1 მ - ≤1.5 მ**
* **მილის დიამეტრი: 110 მმ**
* **გრუნტის კატეგორია:**
	+ **IV კატეგორია - 20%**
	+ **V კატეგორია - 80%**
* **მისიწქვეშა კომუნიკაციები: არ არის**

*შენიშვნა: სამუშაოს ღირებულებისა და დროის შემცირებისა და ოპტიმიზაციის მიზნით, გამარჯვებულ კონტრაქტორისთვის დავალებების გაცემა მოხდება შემდეგი პრინციპის დაცვით: სხვადასხვა ლოკაციებზე, მაგრამ არაუმეტეს 10 კმ-ს რადიუსის ფარგლებში ჯამურად შესასრულებელი მოცულობა არ იქნება 1 კმ-ზე ნაკლები.*

* მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს თბილისიდან ≤20 კილომეტრის მანძილზე
* მანქანა მენაქნიზმების ან სხვა რაიმე ტიპის გადაზიდვის შემთხვევაში, ტრანსპორტირებას ახორციელებს კონტრაქტორი

ფასი უნდა მოიცავდეს, ყველანაირ ხარჯს ( ოპერატორი, საწვავი, დღგ და ა.შ)

**განფასება:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ტრანშეის სიგრძე (მ) | გრუნტის კატეგორია IV | ერთეული მეტრის ფასი | ერთ დღეში შესაძლებელი განათხარის სიგრძე |
| 0-50 |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  |
| 100-200 |  |  |  |
| 200-400 |  |  |  |
| 400-600 |  |  |  |
| 600-800 |  |  |  |
| 800-1000 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ტრანშეის სიგრძე (მ) | გრუნტის კატეგორია V | ერთეული მეტრის ფასი, ლარი | ერთ დღეში შესაძლებელი განათხარის სიგრძე |
| 0-50 |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  |
| 100-200 |  |  |  |
| 200-400 |  |  |  |
| 400-600 |  |  |  |
| 600-800 |  |  |  |
| 800-1000 |  |  |  |