***ტექნიკური დავალება***

*ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელი სადმელის ტერიტორიაზე, რაჭა-რიცეულა ჰესის, სადაწნეო აუზისაკენ მიმავალ გზაზე, მეწყერით დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის (პროექტი) მომზადება.*

***1. არსებული სიტუაციის აღწერა:***

*სარეაბილიტაციო მონაკვეთი მდებარეობს, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სადმელის ტერიტორიაზე, მდინარე რიცეულას ხეობაში, ქუთაისი-ალპანა-მამისონის გზატკეცილიდან დაახლოებით 5,0 კილომეტრში, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბალანსზეა.*

*აღნიშნული ობიექტი წარმოადგენს სატყეო დანიშნულების ტიპის გზას, რომელიც გაჭრილია მაღალი დახრილობის ფერდზე, უშუალოდ სარებილიტაციო მონაკვეთი დაახლოებით 40-55%-იან დახრილობის ფერდობზე.*

*ვინაიდან რიგ მონაკვეთებზე, აღნიშნულ გზაზე არ იყო სანიაღვრე და სადრენაჟე სისტემები, ნალექის შედეგად, გზის სავალი ნაწილიდან, ორ ადილას ჩამოიშალა გრუნტი და მიმდინარეობს ეროზიული პროცესები. ასევე იკვეთება დაახლოებით გზის 150 მეტრიან მონაკვეთზე ზედაპირული ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის ვაკისი.*

*იხილეთ გეგმა და თანდართული ფოტობი.*

***2. პროექტის შინაარსი:***

*პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს გზის დაზიანებული მონაკეთის აღდგენისთვის საჭირო საინჟინრო კონსტრუქციული გადაწყვეტის შერჩევა, სატყეო დანიშნულების გზის ნორმატივების შესაბამისად, ასევე გრაფიკული და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის მომზადება.*

*პროექტის მიმდინარობისას, კონტრაქტორმა, დამკვეთთან უნდა განიხილოს სავარაუდო საპროექტო გადაწყვეტა და მისი ალტერნატივები.*

***3. დოკუმენტის შემადგენლობა:***

*3.1 განმარტებითი ბარათი:*

* *გეოლოგიური კვლევა;*
* *ტექსტური ნაწილი (ძირითადის საპროექტო გადაწყვეტების აღწერა);*
* *ძირითადი მასალების ამონაკრები;*
* *მშენებლობის ორგანიზაცია;*

*3.2 გრაფიკული ნაწილი:*

* *ადგილის ტოპოგრაფიული გეგმა;*
* *გეგმები;*
* *კონსტრუქციული ნახაზები;*
* *სპეციფიკაციები;*
* *გრძივი და განივი ჭრილები;*

*3.3 ხარჯთაღრიცხვა:*

* *სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტი (რესურსული);*

*საპროექტო დოკუმენტი უნდა შეთანხმდეს რომელიმე აკრედიტირებულ საექსპერტო ოგანიზაციასთან (საექსპერტო ხარჯებს უზრუნველყოფს დამკვეთი).*

***4. შესასყიდი ობიექტის რაოდენობა და ფორმატი:***

* *საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის საბოლოო ვერსია უნდა შესრულდეს 3 ეგზემპლარად ფერად ტონებში, ელექტრონული ვერსია მოწოდებული იქნა DWG და PDF ფაილებში დამკვეთის მიერ მიწოდებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.*