**TECHNICAL DATA SHEET**

**NOZZLES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Photo** | **Description** | **QTY** | **Hose con.** | **Minimum**  **/GPM** | **Pipe Diameter** | **Dimensions** | **Weight** | **Rear Jets** | **Front Jets** | **Radial Jets** | **Tier** |
|  | Pipe wolf nozzle 3D | 4 | 1 ¼ “ | 80 | 8”-24” | 7.48”X3.74” | 11.9lbs. | 6 | 3 |  | 3 |
|  | Pipe wolf nozzle 3D | 4 | 1” | 60 | 6”-15” | 6.29”X2.83” | 5.73lbs. | 6 | 3 |  | 3 |
|  | CHISEL NOZZLE | 4 | 1” | 60 | 8”-20” | 6.29”X2.95” | 5.51lbs. | 6 | 5 | \_\_\_ \_ | 2 |
|  | CHISEL NOZZLE | 4 | 1” | 80 | 8”-15” | 3.74”X2.36” | 1.50lbs. | 8 | 4 | \_\_\_ \_ | 2 |
|  | RADIAL CHISEL NOZZLE | 4 | 1” | 80 | 8”-20” | 6.29”X2.95” | 5.51lbs. | 6 | 5 | 6 | 2 |
|  | RADIAL CHISEL NOZZLE | 4 | ¾” | 30 | 6”-12” | 4.13”X2.36” | 2.42lbs. | 6 | 5 | 6 | 2 |

**REDUCER & COLLAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENLARGING COLLAR – STAINLESS STEEL** | | | |
|  |  |  | **Quantity** |
| ¾” male | → | 1” female | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDUCER – STAINLESS STEEL** | | | |
|  |  |  | **Quantity** |
| 1 ¼ ” male | → | 1” female | 4 |

**Jets spare heads must be included for all nozzles.**