|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | Texsan ტიპის დიზელ გენერატორებისთვის ზეთის შესყიდვის ტენდერი |
| 2 | კონკრეტული დავალება  | დიზელ გენერატორების ექსპლუატაციისთვის საჭირო ზეთი, ჯამურად 1,5 ტონა |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | ზეთის პარამეტრები:Density at 15°C: 0,87 g/mlViscosity at 40°C: 109 mm²/sViscosity Index: 133Flash point (COC): 223 °CPour point: -33 °C |
| 4 | გადახდის პირობები  | განიხილება პრეტენდენტის შემოთავაზება |
| 5 | ტენდერის ვადები  | 4 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები  | 360 დღე |
| 7 | საგარანტიო პირობები  | 1 წელი  |
| 8 | sakontaqto piri | მიხეილ გრიშაშვილი 577 15 88 99  |



**ელექტრონული ტენდერის განაცხადი**