**სპეცფორმის ქსოვილის შემადგენლობისადმი ტექნიკური მოთხოვნები:**

1. **ზამთრის ქურთუკი**
* ზედაპირის ნაჭერი ანტისტატიკური;
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი;
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 12 თვე);
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 3 თვე);
* ქურთუკზე არსებული 5სმ სიგანის მქონე ამრეკლების მდგრადობა (გარანტია 12 თვე)
* წყალმედეგი;
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 12 თვე)
* ქურთუკს უნდა უნდა ეხსნებოდეს შიდა სარჩული რომელიც ქურთუკის მთელ შიდა ქსოვილს უნდა ფარავდეს, წონა - 1მ2 უნდა იყოს 350 გრამი;



1. **გრძელსახელოებიანი „პოლო“ მაისური**
* შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას;
* ქ ს ო ვ ი ლ ი: 100% ბამბა (+/-1%);
* ტრიკოტაჟი, სიმკვრივე 150 (+/-5%) გრ/მ2;
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 6 თვე);
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე);



1. **ზამთრის ქუდი**
* ქ ს ო ვ ი ლ ი: ანტისტატიკური. შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას. არ იძენძებოდეს და ხანგრძლივად ინარჩუნებდეს ფორმას;
* შმადგენლობა >75 ბამბა;
* ქსოვილის წონა 300გრ/მ2;
* დიზაინი: ცილინდრული ფორმის სიგრძე 25/28სმ;
* ბრენდირება: ქარგვა;

****

1. **ზამთრის შარვალი**
* ზედაპირის ნაჭერი ანტისტატიკური;
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი;
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე);
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 3 თვე);
* შარვალზე არსებული 5სმ სიგანის მქონე ამრეკლების მდგრადობა (გარანტია 12 თვე);
* წყალმედეგი;
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 12 თვე);
* შიდა დათბილვა „ფლესი“-ს ტიპის ქსოფილით;



1. **ზამთრის ჟილეტი:**
* საზედაპირე ქსოვილი- ლამინირებული ქსოვილი, (100% პოლიესტერის ქსოვილი), ,,ბონდინგი“;
* მათბუნებელი მასალა : ლაზერის ქსოვილი(სინდაპონი (ხელოვნური ბამბა) -150 გრ/მ 2 ;
* სასარჩულე ქსოვილი 70გრ/მ2, 100% პოლიესტერის ქსოვილი;

 