**დიზელის გენერატორი 11 კვტ.**

* მაქსიმალური სიმძლავრე კვტ / კვა 11 / 13,75
* უწყვეტი სიმძლავრე კვტ/კვა 10/10
* რეიტინგული მიმდინარეობა 43
* ფაზების რაოდენობა 1 (ერთფაზა)
* ძაბვა V 230
* სიხშირე 50
* ციფრული ჩვენება
* ძრავის ტიპი ორცილინდრიანი ჰაერით გაგრილებული
* ძრავის მოდელი 290F
* ძრავის სიმძლავრე 20 ცხ
* გადაადგილება 954
* გაშვების სისტემა ელექტრო
* საწვავის ტიპი დიზელი
* საწვავის ავზის ტევადობა Lt 55
* საწვავის მოხმარება Lt / Saat 3,5
* ზეთის სიმძლავრე Lt 3
* ზეთის ტიპი 15W40
* ხმაურის დონე dBA-7m 69
* წონა 295 კგ
* ზომები (LxDxH) მმ 1160x675x945
* პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
* მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 15 წლიანი გამოცდილება
* გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
* პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
* გარანტია 1 წელი