**საინკასაციო ჩანთებისა და ტომრების შესყიდვის ტენდერი**

**** საქონლის/მომსახურების დასახელება:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **ჩანთა**სპეციფიკაციები:ა) ზომა 45 სმ (სიგრძე) Х 40 სმ (სიგანე)ბ) მატერია - ბრეზმენტი, მუქი ფერის (ხაკისფერი), რომელზეც შესაძლებელი იქნება შოლკირებით ან თერმული წესით წარწერის გაკეთება. შიდა მხარე ამოკერილი ლენტით გ) ჩამკეტი - ლითონი, მასალის სისქე მინ 1,2 მილიმეტრი, სამაგრები რკინის, შედუღების გამოყენება არარეკომენდებულია! კუთხის მექანიზმი მარტივი და გამძლე პრინციპით (დარტყმისგან დაცული, ლითონის ნაპირები და კუთხეები დამუშავებული.დ) სახელურები დაბლიდან წრეზე ამოტარებული. გამძლე ღვედის. სახელურებს შორის მანძილი მინ. 20 სმ (წარწერის გასაკეთებელი ადგილისთვის, ე) ჯიბე (გამჭვირვალე; საბუთის ჩასადებად) ზომა: 9სმ (სიგანე)X13სმ(სიმაღლე) მატერია - გამჭვირვალე; სქელი პოლიეთილენის ფირი, დალიანდაგებული გარშემო 2სმ ხაკისფერი ლენტით. ჩანთას უნდა ჰქონდეს 7,5სმ ჭრილი; დამუშავებული ავერლოკის გვირისტით;ჯიბე ისე უნდა დამაგრდეს ჩანთაზე, რომ დაიფაროს ჭრილი; დაკერებული ჯიბის ნაპირები უნდა დამუშავდეს ზიგზაგებრივი გვირისტით. |
| 2 | **პატარა ტომარა**სპეციფიკაციები:ა) პატარა -ზომა 55 სმ (სიგრძე) Х 50 სმ (სიგანე);ბ) მატერია - ბრეზმენტი, მუქი ფერის (ხაკისფერი), რომელზეც შესაძლებელი იქნება შოლკირებით ან თერმული წესით წარწერების გაკეთება.გ) სახელურები დაბლიდან წრეზე ამოტარებული. გამძლე ღვედის. სახელურებს შორის მანძილი მინ. 20 სმ (წარწერის გასაკეთებელი ადგილისთვის.დ) ტომარას უნდა ჰქონდეს ელვის შესაკრავი; (ელვის ტიპი „სპირალი N10“); ასევე, ტომარას უნდა ჰქონდეს ფიქსატორი ერთჯერადი ლუქის გასაყრელად და დასაპლომბად. ფიქსატორი უნდა იყოს მსხვილი, შნურისებრი და გამძლე ნაჭრის მასალა.ე) ჯიბე (გამჭვირვალე; საბუთის ჩასადებად)ზომა: 9სმ (სიგანე)X13სმ(სიმაღლე); მატერია - გამჭვირვალე; სქელი პოლიეთილენის ფირი, დალიანდაგებული გარშემო 2სმ ხაკისფერი ლენტით. ჩანთას უნდა ჰქონდეს 7,5სმ ჭრილი; დამუშავებული ავერლოკის გვირისტით;ჯიბე ისე უნდა დამაგრდეს ჩანთაზე, რომ დაიფაროს ჭრილი; დაკერებული ჯიბის ნაპირები უნდა დამუშავდეს ზიგზაგებრივი გვირისტით. |
| 3 | **დიდი ტომარა** სპეციფიკაციები:ა) ზომა 75 სმ (სიგრძე) Х 50 სმ (სიგანე)ბ) მატერია - ბრეზმენტი, მუქი ფერის (ხაკისფერი), რომელზეც შესაძლებელი იქნება შოლკირებით ან თერმული წესით წარწერების გაკეთება.გ) სახელურები დაბლიდან წრეზე ამოტარებული გამძლე ღვედის. სახელურებს შორის მანძილი მინ. 20 სმ (წარწერის გასაკეთებელი ადგილისთვის).დ) ტომარას უნდა ჰქონდეს ელვის შესაკრავი; (ელვის ტიპი „სპირალი N10“); ასევე, ტომარას უნდა ჰქონდეს ფიქსატორი ერთჯერადი ლუქის გასაყრელად და დასაპლომბად. ფიქსატორი უნდა იყოს მსხვილი, შნურისებრი და გამძლე ნაჭრის მასალა.ე) ჯიბე (გამჭვირვალე; საბუთის ჩასადებად)ზომა: 9სმ (სიგანე)X13სმ(სიმაღლე); მატერია - გამჭვირვალე; სქელი პოლიეთილენის ფირი, დალიანდაგებული გარშემო 2სმ ხაკისფერი ლენტით. ჩანთას უნდა ჰქონდეს 7,5სმ ჭრილი; დამუშავებული ავერლოკის გვირისტით;ჯიბე ისე უნდა დამაგრდეს ჩანთაზე, რომ დაიფაროს ჭრილი; დაკერებული ჯიბის ნაპირები უნდა დამუშავდეს ზიგზაგებრივი გვირისტით. |

**შენიშვნა:** \* ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი; \* შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;

**სხვა პირობები:**

* მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზების ფაილი, ფასის შეთავაზებასთან;
* ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება 6 თვიანი ხელშეკრულება;
* გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია ვალდებულია გაგვიწიოს საგარანტიო მომსახურება შეკეთებაზე 1 წლის განმავლობაში;
* პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ ნიმუშები სათავო ოფისში (ქ. თბილისი, გაგარინის 29ა), ლადო სიჭინავას სახელზე.
* **ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ პროდუქცია ჯერ უნდა მიაწოდოს ბანკის მიერ მითითებულ სარეკლამო კომპანიას წარწერების გასაკეთებლად და ამის შემდეგ ბანკს.**

**დამატებითი ინფორმაცია:**

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 4 იანვრიდან 2017 წლის 11 იანვრის ჩათვლით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე [www.tenders.bog.ge](http://www.tenders.bog.ge);
* აირჩიოს ტენდერი და შემოთავაზებული ერთეულის ფასი მიუთითოს შესაბამის გრაფაში, პუნქტი #1-ის, პუნქტი #2-ის და ა.შ გასწვრივ;
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე.

**წარმოსადგენი დოკუმენტაცია**

* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
* კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

**დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 599740041 - ლადო სიჭინავა**