**ტენდერი შიდა და გარე აბრების დამზადებისა და თანმდევი მომსახურების შესყიდვის შესახებ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| დასრულების თარიღი: | 28 თებერვალი 2024 |
| აუქციონის დრო: | 28 თებერვალი 2024 17:00-17:30 |

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს, ტენდერს შიდა აბრების დამზადებისა და თანმდევი მომსახურების შესყიდვის შესახებ. ტენდერში მონაწილეობისთვის და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად საჭიროა დაინტერესებულმა კომპანიამ რეგისტრაცია გაიროს ბანკის შესყიდვების პორტალზე (SAP Ariba).

რეგისტრაციისთვის, **ტენდერის დასრულებამდე მინიმუმ 4 დღით ადრე** მიმართეთ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საკონტაქტო პირი  შესყიდვების მიმართულებით | |  |  | | --- | --- | |  | თეონა ფიცხელაური  Tpitskhelauri@bog.ge  +995 577 52 42 35 | |

**მოთხოვნილი სავალდებულო დოკუმენტაცია:**

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

საბანკო რეკვიზიტები **(დანართი 2);**

* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია);
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს რეზიდენტი მინიმუმ ორი ორგანიზაციის მიერ გაცემული რეკომენდაცია (100 000 ლარზე მეტი გენ. კონტრაქტების შემთხვევაში)

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

* SAP ARIBA-ს საშუალებით გამოცხადდება აუქციონი, სადაც მიმდინარეობის განმავლობაში, მონაწილეებს ექნებათ ვაჭრობის შესაძლებლობა
* ვაჭრობის დაწყებამდე, პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს სრულად შევსებული ფაილი (დანართი 1) ვაჭრობის დასრულების შემდეგ, საბოლოოდ დაფიქსირებული ჯამური ფასის შესაბამისად პროპორციულად დააკლდება ყველა ერთეულის ფასს.
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში და მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს.
* შემოთავაზებული პროდუქტი სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს დანართ N1-ში მოცემულ მინიმალურ პარამეტრებს/სპეციფიკაციებს.
* ტენდერში მონაწილე კომპანიამ, მოთხოვნიდან 5 დღის განმავლობაში უნდა წარმოადგინოს ყველა პუნქტის შესაბამისი ნიმუში.
* ნიმუშების წარდგენა უნდა მოხდეს მონაწილის ხარჯებით.
* წინადადებები შეფასდება ფასის და ნიმუშების საფუძველზე.

# თანდართული დოკუმენტაცია

დანართი 1: ფასების ცხრილი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **ოდენობა/რაოდენობა** | **მომსახურების საფასური (ლარი)** |
|
| 1 | ალუმინის ჩარჩო ტექსტილით( 3 სხვადასხვა ფრეიმის ზომა 2/1,5 მ, 1/1,5 მ, 0.8/0.6 მ) | 1 კვ.მ. |  |
| 2 | ტექსტილი უვ ბეჭდვით სილიკონით | 1 კვ.მ |  |
| 3 | მოცულობითი ნომრები. პევეხა შეწებებული შეღებილი | სისქე 4 სმ სიმაღლე 55სმ |  |
| 4 | მოცულობითი ასოები. პევეხა შეწებებული შეღებილი | სისქე 3 სმ, (სიმაღლე სხვადასხვა ) |  |
| 5 | მოცულობითი ასოები. პევეხა შეწებებული შეღებილი | სისქე 2 სმ, (სიმაღლე სხვადასხვა ) |  |
| 6 | მოცულობითი ასოები. პევეხა შეწებებული შეღებილი | სისქე 1 სმ, (სიმაღლე სხვადასხვა ) |  |
| 7 | საპირფარეშოს მაჩვენებელი პევეხა შეღებილი, სიმაღლე 6 სმ | 1 ცალი |  |
| 8 | გამჭვირვალე სტიკერი (სამუშაო საათების შესახებ ინფორმაციით) | 1 ერთეული (სტანდარტული ზომა) |  |
| 9 | არაკალის ამოსერილი კუბიკები (ნაცრისფერი, ნარინჯისფერი ) | 1 კვ.მ. |  |
| 10 | ბულეტი (თეთრი არაკალი ამოსერილი) | 1 ცალი |  |
| 11 | ექსპრეს ფილიალებისთვის ლოგო  პევეხა უვ ბეჭდვით (168x26,5 სმ) | 1 ერთეული (სტანდარტული ზომა) |  |
| 12 | შიდა აბრა, შავი ორგმინა, 3 მმ  გამჭვირბვალე ორგმინა 8 მმ , ალუმინის კომპოზიტური პანელი, ალუმინის ფურცელი. გრეივი, ალუმინის პანლელი ვერცხლისფერი ფხაჭიანი | 1 ცალი |  |
| 13 | საპირფარეშოს მაჩვენებელი ალუმინის, შავი ორგმინით 10x10 | 1 ცალი |  |
| 14 | ტრანსპორტირებისა და მივლინების ხარჯი | 1 კმ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **განზომილება** | **ერთეული** | **რაოდენობა** | **სპეციფიკაცია** | | **ერთეულის ფასი**  **(დღგ)-ს ჩათვლით ლარში** | **ჯამური ფასი**  **(დღგ)-ს ჩათვლით ლარში** |
| 1 | აბრა ნარინჯისფერი | ფართობი | მ2 | 20 | მასალა: | * მილკვადრატი 20\*20\*2 * ალუმინის კომპოზიტური პანელი |  |  |
| ფერი: | * ნარინჯისფერი |  |  |
| სისქე: | * 5 სმ |  |  |
| სიმაღლე: | * 80 სმ |  |  |
| სიგრძე: | * იცვლება კონკრეტული დაკვეთის მიხედვით; |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| 2 | მნათი აბრა ლოგო  (სერვის ცენტრი) | ფართობი | მ2 | 20 | მასალა: | * ალუმინის კომპოზიტური პანელი * ორგმინა 10 მმ * დიოდის მოდული ლინზიანი IP-68; * კვების ბლოკი; |  |  |
| ფერი: | * თეთრი |  |  |
| სისქე: | * 5 სმ |  |  |
| სიმაღლე: | * 75 სმ |  |  |
| სიგრძე: | * 400 სმ |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 3 | მნათი აბრა მოცულობითი ასოებით | ფართობი | მ2 | 20 | მასალა: | * ორგმინა თეთრი, 3 მმ, პვც 3 მმ, პვც 10 მმ, პვც 5 მმ. თვითწებვადი ფირი, UV ბეჭდვა, დიოდის მოდული IP- 68 ლინზიანი. |  |  |
| ფერი: | * თეთრი, მნათი |  |  |
| სისქე: | * 5 სმ |  |  |
| სიმაღლე: | * იცვლება კონკრეტული დაკვეთის მიხედვით; |  |  |
| სიგრძე: | * იცვლება კონკრეტული დაკვეთის მიხედვით; |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| 4 | მნათი აბრა ხის ფაქტურით | ფართობი | მ2 | 20 | მასალა: | * ალუმინის კომპოზიტური პანელი * ორგმინა 10 მმ * დიოდის მოდული ლინზიანი IP-68; * კვების ბლოკი; |  |  |
| ფერი: | * ხის ფერი |  |  |
| სისქე: | * 5 სმ |  |  |
| სიმაღლე: | * 75 სმ |  |  |
| სიგრძე: | * 580 სმ |  |  |
| კონკრეტულად ამ პოზიციაზე (მნათი აბრა ხის ფაქტურით) ალუმინის კომპოზიტური პანელის (DIBOND) მოწოდებას უზრუნველყოფს ბანკი. შესაბამისად ერთეულის ფასში არ უნდა შედიოდეს მისი ღირებულება; | |  |  |
|  | | | | | | | |  |
| **სულ სატენდერო ფასი ლარში (გადასახადების ჩათვლით)** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| 5 | ტრანპორტირება თბილისის გარეთ, მივლინების საფასურის ჩათვლით (ლარში გადასახადების ჩათვლით): | | | 1 კმ | | | |  |

# თანდართული დოკუმენტაცია

დანართი 1: ფასების ცხრილი

შენიშვნა:

1. ძირითადად შეკვეთის ზომები დაემთხვევა ცხრილში მოცემულ პარამეტრებს, თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში, აბრების ზომები შესაძლოა მცირედით შეიცვალოს (±10%);
2. ფასი უნდა მოიცავდეს მონტაჟის ღირებულებას და მონტაჟთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ხარჯს;
3. თბილისის მასშტაბით ტრანსპორტირება უნდა იყოს უფასო, ხოლო თბილისის გარეთ ტრანსპორტირებისთვის კომპანიამ უნდა დააფიქსიროს 1კმ-სთვის ტარიფი, რომელიც ასევე უნდა მოიცავდეს მივლინების თანხას;
4. ცხრილში მოცემული რაოდენობები არის საორიენტაციო, შეფასების მიზნებისთვის და ბანკი ამ რაოდენობებზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. წლის განმავლობაში შეიძლება რაოდენობა იყოს როგორც მეტი ასევე ნაკლები;
5. შემოთავაზებულ პროდუქტს უნდა ჰქონდეს გარანტია 1(ერთი) წელი;

# დანართი N3 - თანმდევი მომსახურება საგარანტიო პერიოდში

საგარანტიო პერიოდში კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი თანმდევი მომსახურების უსასყიდლოდ მოწოდება ბანკისთვის:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მომსახურების დასახელება** | **განზომილება** | **ღირებულება** | **რეაგირების დრო** |
| განათებული წარწერების შიგნიდან წმენდა | 1 აბრა | უფასო | შეტყობინებიდან  24 საათი |
| ელ-დროსელის გამოცვლა | 1ცალი |
| დაზიანებული/დეფორმირებული ალუმინის კომპოზიტური პანელის აღდგენა/გამოცვლა | 1 ცალი |
| მეტალის კარკასის აღდგენა/გამოცვლა | 1 მ2 |
| ნარინჯისფერი/ხის ფაქტურის/თეთრი ზედაპირის გამოცვლა/აღდგენა/შეღებვა | 1 მ2 |
| ნაწილობრივი/მთლიანი დემონტაჟი | 1 მ2 |

**დანართი 4 - ვიზუალური მასალა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** |  |
| 1 | აბრა ნარინჯისფერი |  |
| 2 | მნათი აბრა ლოგო  (სერვის ცენტრი) |  |
| 3 | მნათი აბრა მოცულობითი ასოებით | cid:image007.jpg@01DA5A85.CA25DC40 |
| 4 | მნათი აბრა ხის ფაქტურით |  |

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი: