წინადადება უნდა მოიცავდეს:

1. მასალის ღებვას ანტიკოროზიული საღებავით, თერმული მეთოდით; გარანტიას საღებავზე არანაკლებ 10 წლის ვადით;
2. მოწოდება-მონტაჟს სრულად;
3. მოაჯირების შემთხვევაში პირველ ეტაპზე ჩასატანებელი დეტალების მოწოდება-მონტაჟს;
4. დეკორატიული მოაჯირის სქემატურ ნახაზში ნაჩვენებია ჩამაგრება კედელზე (ტრავენტინის ქვაზე), რაც გვსურს რომ გამოვრიცხოთ და მხოლოდ იატაკზე ჩავამაგროთ. მოსაფიქრებელია ეს ჩამაგრების კვანძი;
5. ლითონის ყველა ფერი არის შავი მატი - Ral 9005;