|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დანართი 1 / Annex 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება / Name | საორიენტაციო ტექნიკური მახასიათებლები / Approximate Technical Specifications | მდგომარეობა/Condition | რაოდენობა / Quantity | მიწოდების ადგილი / Delivery Place |  |
| ლოტი/Lot 1 | **ტრაქტორი / Tractor** | * 25-35 ცხ. ძალა / 25-35 h.p.
* ორხიდიანი / 4x4 wheel drive
* დიზელი / Diesel
* უკაბინოთ / without cabin
* სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მინ-45 სმ
* გარე გაბარიტი 130-140 სმ
 | ახალი / New | 1 | საქართველო, საგარეჯო, სოფელი დიდი ჩაილური / Vil. Didi Chailuri, Sagarejo, Georgia |  |
| **საწამლი აპარატი / Sprayer** | * მისაბმელი /
* 600-800 ლიტრიანი / 600-800 Liter
* ვენახის და სანერგე /
* სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან 45 სმ
 | ახალი / New | 1 |
| **ბაზოების გასაკეთებელი აგრეგატი / Raised bed maker** | * სიგანე - 2.2მ / Width 2.2 m.
* რეგულირებადი / Regulated
 | ახალი / New | 1 |
|  |  |