დანართი #1

**ტექნიკური დავალება**

**ქ. თბილისის მაშტაბით 48 ათასი კერძო სახლის გამრიცხველიანების**

**მომსახურების შესყიდვის თაობაზე**

**003-BID-2017**

1. **შესასრულებელი მომსახურების ჩამონათვალი**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | გრუნტის ან და ასფალტი დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრა, დარჩენილი გრუნტის მოსწორება და გატანა (სამშენებლო ნაგვის) |
| 2 | ნაწილობრივი გრუნტის უკუჩაყრა თხრილში |
| 3 | აღრიცხვის კვანძის ჭის მოწყობა (რკინა/ ბეტონი ან პოლიეთილენი)  |

**1.1 აღრიცხვის კვანძიდ მოწყობისათვის საჭირო მასალები (აღნიშნუი მასალები მიწოდებული იქნება დამკვეთის მიერ).**

|  |
| --- |
| აღრიცხვის კვანძის მოწყობა\* |
| 1 | მრიცხველი  | c | 1.00 | GWP |
| 2 | შტუცერი  | c | 2.00 |
| 3 | გულანა  | c | 2.00 |
| 4 | გამტარადი | c | 1.00 |
| 5 | ფილტრი | c | 1.00 |
| 6 | უკუსარქველი | c | 1.00 |
| 7 | შესაფუთი მასალა | m | 1,5 |

**შენიშვნა: ყველა საჭირო მასალას გარდა იმ მასალებისა რომელიც მოცემულია ცხრილში კონტრაქტორს გადასცემს დამკვეთი,**

1. **დასამონტაჟებელი მრიცხველების ნუსხა უბნების მიხედვით**

|  |  |
| --- | --- |
| უბნების დასახელება  | დასამონტაჟებელი მრიცხველების რაოდენობა |
| გლდანი-ნაძალადევი | 18424 |
| დიდუბე-ჩუღურეთი | 5480 |
| ვაკე-საბურთალო-წყნეთი | 7345 |
| ისანი-სამგორი | 11357 |
| მთაწმინდა-კრწანისი | 5413 |
| სულ  | 48019 |

1. **ნებართვები**

აღნიშნული სამუშაოს ჩასატარებლად ყველა საჭირო ნებართვას მოიპოვებს დამკვეთი

1. **კვანძის იდენტიფიცირება**

მრიცხველის დასამონტაჟებლად ადგილმდებარეობის მიუთითებს დამკვეთი.

1. **მეთოდოლოგია**

სამუშაოები უნდა შესრულდეს წინაწარ შეთანხმებული პროექტის და მეთოდის შესაბამისად, შემსრულებელს პროექტს გადასცემს დამკვეთი. სამუშაო უნდა შესრულდეს წინასწარ დამკვეთთან შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

1. **გარანტია**

შესრულებულ სამუშაოზე გარანტია უნდა იყოს 2 წელი მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმებიდან (გარანტია არ ეხება დამკვეთის მიერ გაცემულ მასალას)

1. **მიღება ჩაბარების წესი**

მიღება ჩაბარება ფორმდბეა მიკრო უბნების მიხედვით 5 პუნქტში მოცემული შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. ფარული სამუშაოების დროს აუცილებელია ესწრებოდეს დამკვეთის წარმომადგენელი.

**აღნიშნული ტენდერი შეიძლება დაიყოს რამოდენიმე ლოტად უბნების მიხედვით.**