Annex/დანართი 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | **დასახელება / Name** | **საორიენტაციო ტექნიკური მოთხოვნები / Approximate Technical Specification** | **განზომილება / Unit** | **რაოდენობა / Quantity** | **დანიშნულების ადგილი Destination** |
| 1 | ტრაქტორი  Tractor | 22.1kw (30ც/ძ) სიმძლავრით, დიზელის ძრავით, 4X4, კაბინით - მეორადი  22.1 kw (30h.p), with Diesel Engine, 4X4, with Cabin - Used | ცალი / Unit | 1 | ნინოწმინდის უნიციაპლიტეტი  Ninotsminda Municipality |
| 2 | რიგთაშორის კულტივატორი  Cultivator | 3 კორპუსიანი, მინ. სასუქის შემტანით - ახალი  3 rows with fertilizer spreader - new | ცალი / Unit | 1 |
| 3 | წამლის შესასხურებელი  Sprayer | 400ლ. ავზით; 12 მექანიკურად გაშლადი მკლავებით; ტუმბო 120ლ/წთ - ახალი  Capacity 400 lt., tumbo 120 lt/min., new | ცალი / Unit | 1 |
| 4 | კართოფილის სათესი  Potato seeder | 2 რიგიანი სათესი; სასუქის შემტანით; 300კგ „ბუნკერით“ - ახალი  2 rows, with fertilizer spreader 300 kg, with bunker - new | ცალი / Unit | 1 |
| 5 | გუთანი  Plough | 2 ფრთიანი; 25 სმ სიგანის ფრთებით - ახალი  2 wings, width 25 cm - new | ცალი / Unit | 1 |
| 6 | როტაციული სათიბელი Rotational mowing machine | 1,25მ მოდების განით - ახალი  Width 1.25m - new | ცალი / Unit | 1 |
|  | ფოცხი  Rake | (2,1მ მოდემის განით) - ახალი  width 2.1m - new | ცალი / Unit | 1 |
|  | კარტოფილის ამომყრელი Potato digger | 1 რიგიანი (22-40ცხ ძალიანი ტრაქტორისათვის) - ახალ  1 row (22-40 h.p.) - new | ცალი / Unit | 1 |