Annex/დანართი 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | **დასახელება / Name** | **საორიენტაციო ტექნიკური მოთხოვნები / Approximate Technical Specification** | **განზომილება / Unit** | **რაოდენობა / Quantity** | **დანიშნულების ადგილი Destination**  |
| 1 | ტრაქტორი Tractor | 22.1kw (30ც/ძ) სიმძლავრით, დიზელის ძრავით, 4X4, კაბინით - მეორადი22.1 kw (30h.p), with Diesel Engine, 4X4, with Cabin - Used | ცალი / Unit | 1 | ნინოწმინდის უნიციაპლიტეტიNinotsminda Municipality |
| 2 | რიგთაშორის კულტივატორი Cultivator | 3 კორპუსიანი, მინ. სასუქის შემტანით - ახალი 3 rows with fertilizer spreader - new | ცალი / Unit | 1 |
| 3 | წამლის შესასხურებელი Sprayer | 400ლ. ავზით; 12 მექანიკურად გაშლადი მკლავებით; ტუმბო 120ლ/წთ - ახალი Capacity 400 lt., tumbo 120 lt/min., new | ცალი / Unit | 1 |
| 4 | კართოფილის სათესიPotato seeder  | 2 რიგიანი სათესი; სასუქის შემტანით; 300კგ „ბუნკერით“ - ახალი 2 rows, with fertilizer spreader 300 kg, with bunker - new | ცალი / Unit | 1 |
| 5 | გუთანი Plough  | 2 ფრთიანი; 25 სმ სიგანის ფრთებით - ახალი 2 wings, width 25 cm - new | ცალი / Unit | 1 |
| 6 | როტაციული სათიბელი Rotational mowing machine | 1,25მ მოდების განით - ახალი Width 1.25m - new | ცალი / Unit | 1 |
|  | ფოცხი Rake  | (2,1მ მოდემის განით) - ახალიwidth 2.1m - new | ცალი / Unit | 1 |
|  | კარტოფილის ამომყრელი Potato digger  | 1 რიგიანი (22-40ცხ ძალიანი ტრაქტორისათვის) - ახალ1 row (22-40 h.p.) - new | ცალი / Unit | 1 |