1. **საპროექტო დავალება**

**1. პროექტის დასახელება, ადგილმდებარეობა, მასალების სპეციფიკაცია და სამუშაოების ჩამონათვალი:**

ბსსტ-ს საკონტეინერო ეზოს რეაბილიტაცია, ჯამში 1200 კვ/მ ფართობის ბეტონის ფილების შეცვლა. ქ. ბათუმი, ბაქოს ქ. 11, ბათუმის საზრვაო-სავაჭრო ნავსადგური, ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის ტერიტორია. (41º 38' 45'' N - 41º 39' 38'' E)

A aerial view of a shipping yard

Description automatically generated

**2. 1200 კვ/მ ფართობის ფილების გამოცვლა:**

* 230 მმ სისქის, არსებული ფილების დემონტაჟი
* 300 მმ სისქის ღორღის ბალიშის მოწყობა, დაკეპვნა, 15-20 მმ ფრაქციის გამოყენებით
* ბეტონის მომზადების მოწყობა სისქით 100 მმ, ბეტონის კლასი B - 7,5
* არმირების მოწყობა ორი ფენა Ǿ 16 მმ AC500 კლასის არმატურის ბადით, ბიჯით 200 მმ
* ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 450 მმ, ბეტონის კლასით B – 35
* ნარჩენი ბეტონის ტერიტორიიდან გატანა

**3**. **ბეტონის ფილა**

A drawing of a ruler

Description automatically generated

* ბეტონის ფილა, ≥ 30 MPa, w/c ≤0.40
* ჯამური სისქე 450 მმ
* დაწოლა: 120 ტონა

**4. საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში გასათვალისწინებელი ხარჯები და პირობები;**

* მასალების ტრანსპორტირება და მასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადი გათვალისწინებული უნდა იქნეს მასალის თვითღირებულებაში.
* მუშათა ხელფასები და და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი/ყველა გადასახადები გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამუშაოთა თვითღირებულებაში.
* შემსრულებელი ვალდებულია თვითონ უზრუველყოს სამუშაოს ჩასატარებლად საჭირო ტექნიკა. ხარჯები გათვალისწინებული უნდა იქნეს „სამუშაოთა ღირებულებაში“.
* პროექტის ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეიცავდეს სამუშაოების და მასალების შეფასებას ცალკ-ცალკე
* დამკვეთის ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელია და არის ფასიანი.

შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის

ტექნიკური მენეჯერი

რევაზ ლეჟავა