**Jinvalhesis hidronagebobebze 2017 wels instrumentaluri monitoringis momsaxureobis teq. Ddavaleba**

samuSaos dawyeba-damTavreba: -- 04.01 – 30.12.17w.:

qvanayari kaSxali:

1. kaSxlis Txemze vertikalur da horizontalur gadaadgilebebze (axali geodeziuri qseli, DSM, klinometrebi), kaSxlis tanSi da fuZeSi filtraciul

reJimze (udawnevo da dawneviani eleqtropiezometrebis qseli, wyalsaSviani xarjmzomebi, wylis sinjebis qimiuri analizi) avtomaturi monitoringis sistemebis momsaxureba, Sedegebis damuSaveba da analizi - 04.01 - 30.12.17w.;

qvanayari kaSxali, siRrmuli wyalmimRebi da wyalsagdebi, uqmi

wyalsagdebi:

2. nagebobebze vertikalur da horizontalur gadaadgilebebze (axali geodeziuri qseli, klinometrebi) avtomaturi monitoringis sistemebis momsaxureba, Sedegebis damuSaveba da analizi - 04.01 - 30.12.17w.;

qvanayari kaSxali:

3. miwa qvanayari kaSxlis avtomaturi sainJinro- seismologiuri qselis momsaxureba, Sedegebis damuSaveba da analizi – 04.01 – 30.12.17w.;

qvanayari kaSxali:

4. kaSxlis Txemze arsebul samorigeo Senobis saxuravze avtomaturi meteorologiuri sadguris momsaxureba, Sedegebis damuSaveba da analizi – 04.01 – 30.12.17w.;

uqmi

wyalsagdebi:

5. nagebobaze arsebul bzarebze dakvirvebis Sedegebis

damuSaveba da analizi – 04.01 – 30.12.17w.;

wyalsacavi: 6. wylis donis da temperaturuli reJimis kontroli siRrmeebis Sesabamisad, Sedegebis damuSaveba da analizi – 04.01

– 30.12.17w.

gamyvani gvirabi: 7. gvirabis mosaxvis da mis gare gruntis deformaciebis, wylis xarjis da donis kontroli, Sedegebis damuSaveba da analizi

– 04.01 – 30.12.17w.;

**sami Sealeduri** da erTi saboloo samecniero-teqnikuri angariSis gaformeba.