Cisco-ს ქსელური აპარატურა

**მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:**

3x Cisco ქსელური სვიჩის მოთხოვნები:

* ფორმ ფაქტორი
  + Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;
  + Rack Units – 1 RU;
* პროცესორი
  + მინ. 8 Cores;
* მეხსიერება
  + სისტემური მახსოვრობა - არანაკლებ 16GB;
* ქსელური ინტერფეისები
  + 24 პორტიანი 1/10G [SFP+] ინტერფეისის მხარდაჭერა;
  + Uplink Modules - არ საჭიროებს;
* მართვის ინტერფეისი
  + 1 ცალი OOBM 1GB Eth Rj45 , management;
* კონსოლის ინტერფეისი
  + 1 ცალი RJ-45 Serial პორტი;
* კვება და გაგრილება :
  + გაგრილება: დუბლირებული;
  + კვება: 220V მინ. 650 Watt დუბლირებული (Hot Swap);
* პროტოკოლების მხარდაჭერა:
  + AAA მხარდაჭერა;
  + Storm Control;
  + QoS;
  + SNMP v2/v3;
* ლიცენზია
  + Network Essentials;
* Გარანტია:
  + 5 წლიანი მხარდაჭერით სრულ აპარატურულ კომპლექტზე;

***Დამატებითი ინფორმაცია:***

* შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

**მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:**

* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;
* პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის მინიმუმ ორი ავტორიზებული სერვის ცენტრის არსებობის შესახებ, საქართველოში;
* სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;
* მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);
* პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;
* პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;
* პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;