საგურამოს ახალი 110/6კვ ქ/სდ საგურამო-2 პროექტირება

1. 110კვ ე.გ.ხ-ის განშტოების პროექტირებაზე მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტთთან შეთანხმება.
2. პროექტირებაზე ტექნიკური პირობის მიღება.
3. 110კვ ე.გ.ხ-ის განშტოების ტრასის კორიდორის შერჩევა და კუთხეების დამაგრება.
4. GPS კოორდინატის განსაზღვრა UTM სისტემაში კუთხეებზე.
5. ტოპოგეოდეზიური აგეგმვა.
6. გეოლოგიური კვლევა და ნიმუშების აღება.
7. გეოლოგიური ნიმუშების გეოლოგიური კვლევა.
8. 110კვ ანძის შერჩევა.
9. 110კვ ანძების საძირკვლების.
10. სადენის შერჩევა
11. მეხადამცავი გვარლის შრჩევა.
12. სახაზო იზოლატორის და არმატურის შერჩევა.