**სააქციო საზოგადოება „ლიბერთი ბანკი“**

**სატენდერო დოკუმენტაცია**

**გენერატორების შესყიდვა**

**2024 წელი**

**1. შესყიდვის ობიექტი**

1.1. გენერატორების შესყიდვა **ორ ლოტად** ფასების ცხრილის და ტექნიკური მახასიათებლების **(დანართი #1**) შესაბამისად;

* **პრეტენდენტს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ ერთ-ერთ ლოტშიც;**
* **ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდება ლოტების მიხედვით;**

**აუცილებელი მოთხოვნები!**

* ტენდერში შემოთავაზებულ მოდელს აღჭურვილი უნდა იყოს PERKINS-ის ბრენდის ძრავით (წარმოშობის სერტიფიკატით);
* განიხილება მხოლოდ ის შემოთავაზებული მოდელები, რომლებიც აღჭურვილია შემდეგი ბრენდების ალტერნატორით: MECC ALTE, CROMPTON GREAVES, LEROY-SOMER, STAMFORD.
* მართვის პანელში განიხილება მხოლოდ თურქული datakom d500 ან სხვა ევროპული წარმოშობის ალტერნატივა;

**2. პრეტენდენტის მიერ სავალდებული წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი**

* სამეწარმეო ამონაწერი;
* კომპანიის მოკლე მიმოხილვა;
* სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის მიხედვით **(დანართი #1);**
* ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და პირობებზე;
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე;

**3. პრეტენდენტის მიერ გამარჯვების შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე სავალდებული წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი**

* კლიენტების სია, რეკომენდაციები
* განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2(ორი) წელიწადია დაფუძნებული;
* კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
* ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
* ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
* რეკვიზიტები;
* პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;

**4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა**

4.1. საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, სერგო გუჯეჯიანის პირველი ჩიხი N 12, სს „ლიბერთი ბანკი“-ს აეროპორტის მიმდინარე სასაწყობე ფართი;

***შენიშვნა:***

* *საქონლის მიწოდება უნდა მოხდეს სამუშაო საათებში;*

**5. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები**

5.1. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

5.2. ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება გამყიდველის მიერ ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის შესახებ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

5.3. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან საავანსო თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანია ვალდებულია მოთხოვნილ თანხაზე წარმოადგინოს ბანკისთვის მისაღები საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტია;

**6. ზოგადი პირობები**

6.1.პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);

6.2.სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

6.3.გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, ხელშეკრულების დრაფტის **(დანართი #2**) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას;

**7. ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის**

7.1. შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: **2024 წლის 08 ივლისი, 17:00 საათი.**

**7.2. პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს მითითებულ ელ.ფოსტაზე:** [**tendercommittee@lb.ge**](mailto:tendercommittee@lb.ge)**;**

ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან სატენდერო წინადადების მიღების დადასტურება, სხვა შემთხვევაში გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე;

7.3.სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში: შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, ელ-ფოსტა: **Shorena.tavadze@lb.ge;** მობ: 595 90 12 00; ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირია შესყიდვების მენეჯერი გიორგი მდივნიშვილი მობ: 551 888 398 , ელ-ფოსტა: **[Giorgi.Mdivnishvili@lb.ge](mailto:Giorgi.Mdivnishvili@lb.ge).**

**საყურადღებო ინფორმაცია!**

**\* პორტატული გენერატორი უნდა იყოს გასაგორებელი (გორგოლაჭებზე);**

**\*\* ნომინალური სიმძლავრე 15 კვა (ფაზა ნული) გენერატორზე არ უნდა იყოს 14 კილოვატზე ნაკლები;**

**\*\*\* ნომინალური სიმძლავრე 12 კვა გენერატორზე არ უნდა იყოს 11 კილოვატზე ნაკლები;**

|  |  |
| --- | --- |
| **\*\*\*\*აუცილებელია პრეტენდენტმა წარმოადგინოს სრულყოფილად შევსებული ტექნიკური ფაილების როგორც ხელმოწერილი PDF , ასევე exel ვერსიები.** |  |