**სარეკლამო აბრების შესყიდვისა და სარეაბილიტაციო მომსახურების ტენდერი**

**პრეტენდენტის დასახელება: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**სარეკლამო აბრების შესყიდვა ( ცხრილი #1):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **მასალა** | **განზ. ერთ.** |  **ფასი** |
|
| 1 | სტანდარტული მნათი სარეკლამო აბრა | შეღებული ალუმინის კორპუსი, თეთრი ორგმინა, არაკალის წარწერა,დიოდური ნათურები. | 1 ცალი |   |
| 2 | სტანდარტული აბრა ნარინჯისფერი განათების გარეშე  | შეღებული ალუმინის კორპუსი. | 1 გრძივი მეტრი |   |
| 3 | „ლაითბოქსი“ ლომით  | შეღებული ალუმინის კორპუსი, თეთრი ორგმინა, არაკალის წარწერა, დიოდური ნათურები. | 1 ცალი |   |
| 4 | „ლაითბოქსი ATM“ ლომით  | შეღებული ალუმინის კორპუსი, თეთრი ორგმინა, არაკალის წარწერა, დიოდური ნათურები. | 1 ცალი |   |
| 5 | ექსპრეს ფილიალების მნათი სარეკლამო აბრა  | დიუბონდი (ალკაბონდი), თეთრი ორგმინა, არაკალის წარწერა, დიოდური ნათურები. | 1 გრძივი მეტრი |   |
| 6 | ექსპრეს ფილიალების მნათი მანიშნებელი აბრა  | დიუბონდი (ალკაბონდი), თეთრი ორგმინა, არაკალის წარწერა, დიოდური ნათურებით | 1 ცალი |   |
| 7 | სარეკლამო აბრა მოცულობითი ასოებით | დამზადებული მაღალი ხარისხის მასალისგან:* ზედაპირი  - ორგმინა 3მმ (არა ჩინური) ზედ არაკალით,  არაკალი აუცილებლად უნდა იყოს ტრანსლუცენდი (translucent), სხვა შემთხვევაში არ ექნება საკმარსიი ნათება.
* ბორტი სასურველია იყოს 1მმ ალუმინისგან, ალუმინის არ არსებობის შემთხვევაში - 3მმ (pvc) ოღონდ არა ჩინური  მაგალითად (PALRAM), უკანა მხარე 10მმ pvc
* განათება დიოდის მოდული
 | 1 მ2 |  |
| 8 | თბილისს გარეთ ტრანსპორტირება  |   | 1 კმ |   |

**სარეკლამო აბრების სარეაბილიტაციო მომსახურება (ცხრილი #2):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **განზ. ერთ.** |  **ფასი** |
|
| 9 | დაზიანებული ფირის (არაკალი) შეცვლა | 1 მ2 |   |
| 10 | დაზიანებული ალუმინის კორპუსის აღდგენა | 1მ2 |   |
| 11 | დაზიანებული აბრის (ალუმინის კორპუსი) შეღებვა | 1მ2 |   |
| 12 | დაზიანებული ორგმინის შეცვლა | 1მ2 |   |
| 13 | დღის განათების ნათურის შეცვლა | 1ც |   |
| 14 | ელ. დროსელის შეცვლა | 1ც |   |
| 15 | შუქდიოდის შეცვლა | გ/მ |   |
| 16 | შუქდიოდის ტრანსფორმატორის შეცვლა 30W | 1ც |   |
| 17 | შუქდიოდის ტრანსფორმატორი შეცვლა 60W | 1ც |   |
| 18 | შუქდიოდის ტრანსფორმატორი შეცვლა 90W | 1ც |   |
| 19 | სარეკლამო აბრის წმენდა (შიგნიდან) | 1 მისამართი |   |
| 20 | საქ ბანკის მანიშნებელის (ლომი, ATM) გაწმენდა (შიგნიდან) | 1 მისამართი |   |
| 21 | სარეკლამო აბრის დემონტაჟი ან მონტაჟი | 1ც |   |
| 22 | თბილისის ტერიტორიის გარეთ ტრანსპორტირება (50კმ-ზე მეტ მანძილზე) | 1კმ |   |
| 23 | ამწე-კალათის მომსახურეობის საფასური | 1 სთ |   |
| 24 | სარეკლამო აბრის ჰიდრო იზოლაცია სილიკონის გამოყენებით | 1 გ/მ |   |

**შენიშვნა:**

**\* ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;**

**\* შემოთავაზებული ფასი უნდა მოიცავდეს მონტაჟის ხარჯებსა და ტრანსპორტირების ხარჯს თბილისის მაშტაბით;**

**\* შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;**

# სხვა პირობები

* საგარანტიო პერიოდი: 1 წელი;
* სარეკლამო აბრების მასალა და პროპორციები სტანდარტულია;
* სარეკლამო აბრის გაბარიტების 10%-მდე ცვლილება და ფერის შეცვლა არ უნდა აისახოს ფასზე;
* თანხის გადახდა მოხდება შეთანხმების საფუძველზე;

# დამატებითი ინფორმაცია:

* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე [www.tenders.bog.ge](http://www.tenders.bog.ge) ;
* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 21 მარტიდან 2017 წლის 28 მარტის ჩათვლით;
* აირჩიოს ტენდერი და შემოთავაზებული ფასი მიუთითოს შესაბამის გრაფებში: პუნქტი #1-ის; პუნქტი #2-ის და ა.შ გასწვრივ (ფასები უნდა მიეთითოს მეასედებით: 0,05; 0,35 და ა.შ);
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე.

# წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* დეტალური შეთავაზება: სატენდერო წინადადების ფასი, მოწოდების ვადები, საგარანტიო მომსახურება და ა.შ;
* წარმოდგენილ უნდა იქნას სათანადო საინფორმაციო მასალები, აღწერილობა, ბროშურები, ხარისხის სერთიფიკატები და სხვა;

**დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:**

**გიორგი ბუქური**

**ტელ.: (+995 32) 2 444 444 (7775)**

**მობ.:(+995 599) 56 59 92**

**ელ-ფოსტა:** gbukuri@bog.ge

**პრეტენდენტის რეკვიზიტები:**

იურიდიული ფორმა და სრული დასახელება:

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

ფაქტიური მისამართი:

ტელეფონის ნომერი:

ელ-ფოსტის მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

**ხელმძღვანელის ან პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ბ.ა.**