**დანართი / Annex - 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება****Name** | **საორიენტაციო ტექნიკური მოთხოვნები / Approximate Technical Specification**  | **რაოდენობა Quantity** | **დანიშნულების ადგილი Destination Center** |
| **1** | **სამაცივრე დანადგარი** **Refrigerator** | * მაცივრის კამერის მოცულობა 400 მ3 / Refrigerator Volume 400 M3
	+ ერთი კამერა 280 მ3  / One Section 280 M3;
	+ მეორე კამერა 120 მ3  / Section 120 M3;
* ტემპერატუვრული რეჟიმი 0 +120C / Temperatuvruli Mode – 0 +120C;
* ხილი;
 | **1** | სოფელი ახაშენი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტიVillage Akhasheni, Gurjaani Municipality |
| * კარების ტიპი - ჰერმეტული / Door type – hermetic;
* ზომები:
	+ სიმაღლე / height – 3.2 მ/M;
	+ სიგანე / width – 2.35 მ/M;
* დაკიდების მექანიზმი: საგორავებელი ერთფრთიანი / rolling one wing
* კარების სისქე / door width – 100 მმ/MM
 | **1** |
| **საქონლის ფასი უნდა მოიცავდეს ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ღირებულებას.****Price should include transportation and installation expenses.** |