**დანართი / Annex - 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება**  **Name** | **საორიენტაციო ტექნიკური მოთხოვნები / Approximate Technical Specification** | **რაოდენობა Quantity** | **დანიშნულების ადგილი Destination Center** |
| **1** | **სამაცივრე დანადგარი**  **Refrigerator** | * მაცივრის კამერის მოცულობა 400 მ3 / Refrigerator Volume 400 M3   + ერთი კამერა 280 მ3  / One Section 280 M3;   + მეორე კამერა 120 მ3  / Section 120 M3; * ტემპერატუვრული რეჟიმი 0 +120C / Temperatuvruli Mode – 0 +120C; * ხილი; | **1** | სოფელი ახაშენი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი  Village Akhasheni, Gurjaani Municipality |
| * კარების ტიპი - ჰერმეტული / Door type – hermetic; * ზომები:   + სიმაღლე / height – 3.2 მ/M;   + სიგანე / width – 2.35 მ/M; * დაკიდების მექანიზმი: საგორავებელი ერთფრთიანი / rolling one wing * კარების სისქე / door width – 100 მმ/MM | **1** |
| **საქონლის ფასი უნდა მოიცავდეს ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ღირებულებას.**  **Price should include transportation and installation expenses.** | | | | |