**დანართი / Annex - 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება****Name** | **საორიენტაციო ტექნიკური მოთხოვნები / Approximate Technical Specification**  | **რაოდენობა Quantity** | **დანიშნულების ადგილი** **Destination Center** |
| **1** | თხილის სარჩევიHazelnut husking machine | * წარმადობა: 2-2.5 ტონა/საათში / working capacity 2-2.5 tons per hour;
* თავსებადი უნდა იყოს 50-70 ცხ.ძ ტრაქტორისთვის / attachment should be suitable for tractor with 50-70 H.P.;
* მეორედი ან ახალი / Second Hand or New;
 | **1** | სოფელი გავაზი, ყვარელის მუნიციპალიტეტი საქართველოVillage Gavazi, Kvareli Municipality Georgia |