**საქონლის/მომსახურების შესყიდვის ტენდერი**

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს **HPE Hyper Converged** სისტემის შესყიდვაზე და თანმდევი მომსახურებაზე.

რაოდენობა: 12(თორმეტი) ერთეული

ერთეულის კონფიგურაცია:

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | HPE Hyper Converged 380 for VDI |
| **CPUs** | 2 x Intel Xeon E5-2697Av4 |
| **RAM** | 512GB (16 x 32GB) Dual Rank x4 PC4-2400T Registered DIMMs |
| **RAID Controllers** | 1 x HPE Smart Array P440ar/2G FIO Controller1 x HPE Smart Array P440/4G Controller1 x HPE Smart Array P840/4G Controller |
| **Drives** | 2 x HPE 240GB 6G SATA Read Intensive SFF SSD4 x HPE 800GB 6G SATA Write Intensive SFF SSD12 x HPE 1.2TB 12G SAS 10K SFF HDD |
| **Ethernet Adapters** | 1 x HPE 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter (Embedded)1 x HPE 10Gb Ethernet 2-port 560FLR-SFP+ Adapter |
| **Rack Kit** | 1 x HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit1 x HPE 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit1 x HPE 2U Security Bezel Kit |
| **Management** | HPE System Insight Display KitHPE iLO Advanced LicenseHPE HC 380 Base Software |
| **Power Supplies** | 2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit |
| **Transceivers & Cables** | 2 x Pro-Labs 10GbE SR SFP+ Transceiver (HPE Server Compatible)2 x Pro-Labs 10GbE SR SFP+ Transceiver (Cisco Nexus Compatible)1 x Pro-Labs 10-meter Multi-mode OM3 LC/LC Duplex Optical Cable1 x Pro-Labs 15-meter Multi-mode OM3 LC/LC Duplex Optical Cable2 x HPE 0.7m 10A C13-C14 Power Cord |
| **Warranty Support** | HPE 3-Years NBD Care Service |
| **Installation**  | სისტემების გამართვა, ინსტალაცია და კონფიგურაცია ბანკის მონაცემთა ცენტრებში. |

 **დამატებითი მოთხოვნები:**

* წარმოდგენილი ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს
* მომწოდებელმა უნდა ატვირთოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია PDF ან Word–ის ფორმატში:
1. საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);
* მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზება;
* მონაწილე კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF);
* მოწოდების ვადა: 45 დღე

**დამატებითი ინფორმაცია:**

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 30 ივნისიდან 2017 წლის 10 ივლისის ჩათვლით.
* თანხის გადახდა მოხდება შეთანხმების საფუძველზე;
* გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემოთავაზების ერთეულის ფასი მიუთითოთ შესაბამის გრაფაში, პუნქტი #1, პუნქტი #2 და ა.შ შესაბამისი პუნქტების გასწვრივ;
* გთხოვთ, ფასები მიუთითოთ შესაბამისი პუნქტის გასწვრივ ლარებში მეასედებით, მაგალითად: 0.05 (ნოლი ლარი და 5 თეთრი); 0.35 (ნოლი ლარი და 35 თეთრი); 1.00 (ერთი ლარი); 1.45 (ერთი ლარი და 45 თეთრი) და ა.შ.;
* კონკრეტული ტენდერის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობის დროს მომწოდებელს შეუძლია კითხვა–პასუხის რეჟიმში მიიღოს სასურველი ინფორმაცია კონკრეტული ტენდერის პანელში „შეკითხვები შემსყიდველს“;
* შემოთავაზებები მიმწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 (სამი) საათით ადრე.

კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით **ლევან ჯიქიას,** ljikia@bog.ge **+995 (577) 474 484**