**ალტერნატიული კვების წყაროების შესყიდვის ტენდერი**

**პრეტენდენტის დასახელება: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | აღწერა | ყოველთვიური ფიქსირებული საფასური |
| 1 | მომსახურება (ბანკის უწყვეტი კვების წყაროების UPS, გენერატორებისა და სტაბილიზატორების, ტექნიკურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებული მომსახურება, ამ მომსახურების შესრულებისთვის აუცილებელი მასალით. |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | საქონლის დასახელება | მიწოდების ვადები | ფასი  |
| 1 | ბენზო გენერატორი 7 კვტ | მოთხოვნიდან 10-20 სამუშაო დღე |   |
| 2 | ბენზო გენერატორი 11 კვტ |   |
| 3 | ბენზო გენერატორი 2.7 კვა |   |
| 4 | დიზელ გენერატორი 30 კვა |   |
| 5 | დიზელ გენერატორი 60 კვა | მოთხოვნიდან 20-30 სამუშაო დღე |   |
| 6 | დიზელ გენერატორი 100 კვა |   |
| 7 | დიზელ გენერატორი 200კვა |   |
| 8 | დიზელ გენერატორი 300 კვა | მოთხოვნიდან 30-45 სამუშაო დღე |   |
| 9 | დიზელ გენერატორი 500 კვა |   |
| 10 | დიზელ გენერატორი 1250 კვა | მოთხოვნიდან 45-60 სამუშაო დღე |   |
| 11 | UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 10 კვა | მოთხოვნიდან 7-10 სამუშო დღე |   |
| 12 | UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 20 კვა |   |
| 13 | UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 30 კვა |   |
| 14 | UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 40 კვა |   |
| 15 | UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 60 კვა |   |
| 16 | UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 80 კვა |   |
| 17 | სტაბილიზატორი 5 კვა |   |
| 18 | სტაბილიზატორი 10 კვა |   |
| 19 | სტაბილიზატორი 30 კვა |   |
| 20 | სტაბილიზატორი 45 კვა |   |
| 21 | სტაბილიზატორი 60 კვა |   |
| 22 | სტაბილიზატორი 100 კვა |   |
| 23 | სტაბილიზატორი 150 კვა |   |
| 24 | სტაბილიზატორი 200 კვა |   |
| 25 | სტაბილიზატორი 300 კვა |   |
| 26 | აკუმულატორის დამტენი შესასვლელი ძაბვა 220 ვოლტი | მოთხოვნიდან 10-14 ამუშო დღე |   |
| 27 | აკუმულატორის დამტენი (გამოსასვლელი ძაბვა)-20 აკუმულატორიანი სისტემის (240 VDC) |   |
| 28 | აკუმულატორის დანტენი (გამოსასვლელი ძაბვა)-30 აკუმულატორიანი სისტემის (360 VDC) |   |
| 29 | ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 1000 ვა | მოთხოვნიდან 7-10 სამუშო დღე |   |
| 30 | ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 2000 ვა |   |
| 31 | ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 3000 ვა |   |
| 32 | ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 10 000ვა |   |
| 33 | ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 6 000ვა |   |
| 34 | გენერატორის მართვის პანელი DATAKOMI D500 | მოთხოვნიდან 1 თვე |  |
|  |  | ჯამი |  |

**შენიშვნა:**

**\* ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;**

**\* შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;**

# სხვა პირობები

* საგარანტიო პერიოდი: 1 წელი;
* UPS (უწყვეტი კვების წყარო) უნდა იყოს გარე აკუმულატორთან თავსებადი (მონტაჟი);
* ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთნ გაფორმდება ხელშეკრულება 6 თვის ვადით;

# დამატებითი ინფორმაცია:

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 26 იანვრიდან 2018 წლის 5 თებერვლის ჩათვლით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე [www.tenders.bog.ge](http://www.tenders.bog.ge) ;
* აირჩიოს ტენდერი და შემოთავაზებული ფასი მიუთითოს შესაბამის გრაფებში: პუნქტი #1-ის; პუნქტი #2-ის და ა.შ გასწვრივ (ფასები უნდა მიეთითოს მეასედებით: 0,05; 0,35 და ა.შ);
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე.

# წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* დეტალური შეთავაზება;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
* კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

**დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:**

**ავთანდილ სალუქვაძე ; ტელ.: (+995 32) 2 444 444 (4252); მობ.:(+995 577) 74 02 83;**