ქ.თბილისი 06 თებერვალი 2018 წელი

ტენდერი

კომპანია "ფრეგო" წარმატებით ახორციელებს საწვავის იმპორტს საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნებიდან. კომპანია „ფრეგო“-ს მიზანია: შექმნას საქართველოს ბაზარზე მძლავრი ქსელი, რომელიც მოწინავე პოზიციებს დაიმკვიდრებს მომხმარებლის მსყიდველობით გადაწყვეტილებაში, რაც განპირობებული იქნება ფასის, ხარისხისა და მომსახურების უპირატესობით კონკურენტებთან. ორაგნიზაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე: [www.frego.ge](http://www.frego.ge)

*კომპანია „ფრეგო“-ს აცხადებს ტენდერშს სამი ავტოგასამართი სადგურის ბრენდირებასთან დაკავშირებით:*

ავტოგასამართი სადგურები მდებარეობს შემდეგ მისამართზე:

**N1 ქ.ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1ა**

*რენდერი N1 რენდერი N2*



*რენდერი N3 რენდერი N4 რეალური ფოტო*



***სატენდერო პირობები:***

1. აგს-ის არსებული ქუდი და ოფისის შუბლი შეფუთულია დიბონდის მასალით. მასზე უნდა გადაეკრას წითელი და თეთრი და შავი ფერის ორაკალი რენდერში N და N2-ში მოცემული ზომების და დიზაინის შესაბამისად.
2. აგს-ის ფარდულზე (ქუდზე) უნდა დამონტაჟდეს “ფრეგო”-ს მოცულობითი ინგლისურ- ქართული ასოები ორმაგი დიოდური ნათებით. ასოების და ლოგოს დიამეტრი რენდერ N1 ს მიხედვით. მოცემული.მასალა : წითელი ორგმინა ,შავი ორგმინა ,დიოდური ნათურები.
3. ოფისის შენობის შუბლზე უნდა დამონტაჟდეს წარწერა „ოფისი“ და „მარკეტი“ ქართულად. მასალა თეთრი ორგმინა წითელი პვხ-ს ბორტებით წითელი კონტრაჟურის ნათებით.
4. მარიგებელი სვეტების თავზე უნდა გადაეკვრას ორაკალის მასალაზე დაბეჭდილი ფრეგოს ლოგო წარწერით. რენდერი N2-ს მიხედვით. რაოდენობა 6 ცალი.
5. უშუალოდ მარიგებელ სვეტებზე, ეკვრება ორაკალის მასალაზე დაბეჭდილი “ფრეგო”-ს ლოგო. რენდერი N2-ს მიხედვით. რაოდენობა 4 ცალი.
6. არსებული სტელის (ელექტრონული ფასმაჩვენებელი) არის დუბოდის მასალისგან შეფუთული. ამ ფასმაჩვენებელს ელექტრო ტაბლოები აქვს მარტო ცალ (წინა) მხარეს . მეორე (უკანა) მხარეს აწერია მარტო პროდუქტის დასახელებები.

ფასმაჩვენებეზე იცვლება მარტო პროდუქტის დასახელებები ორივე (წინა და უკანა) მხარეს , სლოგანი და ფრეგოს ლოგო წარწერით. რენდერშიN3 და N4 -ში მოცემული პროდუქტის დასახელების ფერების და დიზაინის მიხედვით.

1. გმამოსაყენებელი მასალა : წითელი და შავი ფერის ორაკალი, დიბონდი, თეთრი ,შავი და წითელი ორგმინა. დიოდური ნათება. მილკვადრატი.

**N2 ქ.ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 2ბ**

*რენდერი N1 რენდერი N2*



*რენდერი N3 რენდერი N4 რეალური ფოტო*



***სატენდერო პირობები:***

1. აგს-ის არსებული ქუდი და ოფისის შუბლი შეფუთულია დიბონდის მასალით. მასზე უნდა გადაეკრას წითელი და თეთრი და შავი ფერის ორაკალი რენდერში N და N2-ში მოცემული ზომების და დიზაინის შესაბამისად.
2. აგს-ის ფარდულზე (ქუდზე) უნდა დამონტაჟდეს “ფრეგო”-ს მოცულობითი ინგლისურ- ქართული ასოები ორმაგი დიოდური ნათებით. ასოების და ლოგოს დიამეტრი რენდერ N1 ს მიხედვით. მოცემული.მასალა : წითელი ორგმინა ,შავი ორგმინა ,დიოდური ნათურები.
3. ოფისის შენობის შუბლზე უნდა დამონტაჟდეს წარწერა „ოფისი“ და „მარკეტი“ ქართულად. მასალა თეთრი ორგმინა წითელი პვხ-ს ბორტებით წითელი კონტრაჟურის ნათებით.
4. მარიგებელი სვეტების თავზე უნდა გადაეკვრას ორაკალის მასალაზე დაბეჭდილი ფრეგოს ლოგო წარწერით. რენდერი N2-ს მიხედვით. რაოდენობა 6 ცალი.
5. უშუალოდ მარიგებელ სვეტებზე, ეკვრება ორაკალის მასალაზე დაბეჭდილი “ფრეგო”-ს ლოგო. რენდერი N2-ს მიხედვით. რაოდენობა 4 ცალი.
6. არსებული სტელის (ელექტრონული ფასმაჩვენებელი) არის დუბოდის მასალისგან შეფუთული. ამ ფასმაჩვენებელს ელექტრო ტაბლოები აქვს მარტო ცალ (წინა) მხარეს . მეორე (უკანა) მხარეს აწერია მარტო პროდუქტის დასახელებები.

ფასმაჩვენებეზე იცვლება მარტო პროდუქტის დასახელებები ორივე (წინა და უკანა) მხარეს , სლოგანი და ფრეგოს ლოგო წარწერით. რენდერშიN3 და N4 -ში მოცემული პროდუქტის დასახელების ფერების და დიზაინის მიხედვით.

1. გმამოსაყენებელი მასალა : წითელი და შავი ფერის ორაკალი, დიბონდი, თეთრი ,შავი და წითელი ორგმინა. დიოდური ნათება. მილკვადრატი.

**N3 ქ.ქუთაისი, ზვიად გამსახურდიას 55 ა**

*რენდერი N1 რენდერი N2*



*რენდერი N3 რენდერი N4*



1. აგს-ის არსებული ქუდი და ოფისის შუბლი შეფუთულია დიბონდის მასალით. რომელზეც უნდა გადაეკვრას წითელი და თეთრი და შავი ფერის ორაკალი რენდერ N1 და N4-ს შესაბამისად. მოცემული ზომების და დიზაინის შესაბამისად.
2. აგს-ის ფარდულზე (ქუდზე) მონტაჟდება “ფრეგო”-ს მოცულობითი ინგლისურ-ქართული ასოები ორმაგი დიოდური ნათებით. ასოების და ლოგოს დიამეტრი რენდერ N2-ს მიხედვით მოცემული.მასალა : წითელი ორგმინა ,შავი ორგმინა ,დიოდური ნათურები.
3. ოფისის შენობის შუბლზე უნდა დამონტაჟდეს წარწერა „ოფისი“ და „მარკეტი“ ქართულად. მასალა თეთრი ორგმინა წითელი პვხ-ს ბორტებით წითელი კონტრაჟურის ნათებით. რენდერი N4-ს მიხედვით.
4. მარიგებელი სვეტების თავზე უნდა გადაეკვრას ორაკალის მასალაზე დაბეჭდილი „ფრეგო“-ს ლოგო წარწერით. (რაოდენობა 4 ცალი) და პროდუქტის დასახელებები. (პროდუქტების ზუსტ დასახელებებს მოგაწოდებტ დაბეჭდვამდე). რენდერი N1 და N2-ს მიხედვით.
5. მარიგებელ სვეტებზეც უნდა გადაეკვრას ორაკალის მასალაზე დაბეჭდილი “ფრეგო”-ს ლოგო . რაოდენობა - 4 ცალი. რენდერი N1 და N2-ს მიხედვით.
6. არსებული სტელა (ელექტრონული ფასმაჩვენებელი) არის დუბონდის მასალისგან შეფუთული. ფასმაჩვენებეზე უნდა შეიცვალოს მხოლოდ პროდუქტის დასახელებები ორივე მხარეს (წინა და უკანა მხარეს), ასევე სლოგანი და „ფრეგო“-ს ლოგო წარწერით. რენდერში N3-ში მოცემული პროდუქტის დასახელების ფერების და დიზაინის მიხედვით.
7. გმამოსაყენებელი მასალა : წითელი და შავი ფერის ორაკალი. დიბონდი, თეთრი ,შავი და წითელი ორგმინა. დიოდური ნათება. მილკვადრატი.

გამოსაყენებელი შრიფტი BPG Banner QuadroSquare Caps

გთხოვთ შემოგვთავაზოთ შპს „ფრეგო-ს აგს-ბის ბრენდირების განფასება დანართი N1 მიხედვით, 2018 წლის 28 მარტამდე. ასევე გთხოვთ მოგვაწოდოთ ზემოთმოყვანილი სამუშაოების შესრულების ვადა.

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Tamar Kakabadze**     FREGO LLC | |
| |  |  | | --- | --- | | photo | Phone:[+995 32 2999910 (103)](tel:+995%2032%202999910%20(109)) Mobile: +995 574 900 440 Email: [tamar@frego.ge](mailto:tamar@frego.ge) Website:[www.frego.ge](http://www.frego.ge/) Address: 145, A. Beliashvili Str. 0159 Tbilisi, Georgia | |

|  |
| --- |
|  |
|  |