|  |
| --- |
|  |

R

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, Germany

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40

53113 Bonn, Germany

T +49 228 44 60-0

F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

65760 Eschborn, Germany

T +49 61 96 79-0

F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de

I www.giz.de

Registered at

Local court (Amtsgericht)

Bonn, Germany

Registration no. HRB 18384

Local court (Amtsgericht)

Frankfurt am Main, Germany

Registration no. HRB 12394

Chairman of the Supervisory Board

Martin Jäger, State Secretary

Management Board

Tanja Gönner (Chair)

Dr Christoph Beier (Vice-Chair)

Dr Hans-Joachim Preuß

**Wettbewerb-Ausschreibung**

|  |
| --- |
| **Projektbezeichnung:** Integriertes Biodiversitätsmanagement im Südkaukasus |

**Projektnummer: 15.2101.2-006.00**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Auftrag der Bundesregierung von Deutschland ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Bereich der Entwicklung der Deutsch-Georgischen Zusammenarbeit tätig.

Wir haben vor entsprechend **Anlage 1** GIS Computer Technik beschaffen.

Im Interessenfall wird es gebeten, uns am **10.05.2018 bis 15:00** Uhr Angebot in **ausgedruckter** Form, im geschlossenen Umschlag zu präsentieren.

Es wird gebeten, die Angebote in zwei Sprachen (Georgischer und Englischer oder Deutscher Sprache) zu schicken.

Die spät eingegangenen Angebote werden ausgeschlossen.

Es wird gebeten, zu berücksichtigen, dass ab Mai 2013 auf Grund der Artikel 168, Teil IV, Unterpunkt B des Gesetztes über Steuer Georgiens die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit das Recht über Steuerbegünstigung (MwSt, Akzise, Importsteuer) nutzt und dementsprechend sollten die in GEL vorgestellten **Preise keine Steuer enthalten**.

Es wird gebeten, auf dem Umschlag folgendes zu vermerken:

* Firmenname
* Kontaktinformation (Telefon, Kontaktperson)
* Tenderbezeichnung – **GIS Computer Technik**
* Überschrift “vertraulich”
* Bitte an Stelle des Versiegelns unterzeichnen

Ausserdem folgende Adresse anzugeben:

**GIZ Regionalbüro Südkaukasus**

**42, Rustaveli Ave. / 31a, Griboedov Str.**

**0108 Tbilisi**

**Bitte, geben Sie unser Kennzeichen 15.2101.2-006.00**

**Sowie unsere Nummer 91118234 an**

**Es wird gebeten, das Angebot auf dem Briefbogen mit Logo Ihrer Organisation zu schreiben sowie mit Siegel und Unterschrift zu versehen**

* Bitte geben Sie den kürzesten Liefertermin und
* Gültigkeitsdauer des Angebots an

Sollten Sie Fragen zum Wettbewerbsablauf haben, wenden Sie sich spätestens **2 Tage** vor der Abgabe des Angebots an

Frau Mariam Tsereteli

Tel.; 995 32 2 201822

mariam.tsereteli@giz.de

Im Falle der Verletzung der Regeln kann Ihr Angebot nicht besprochen werden.

Die Bewertung der Angebote wird voraussichtlich zum **10.05.2018** beendet.

Mit freundlichen Grüßen

Mariam Tsereteli

Abteilung für Verträge und Sachbeschaffungen

Anlage

1. Wettbewerbskonditionen

Anlage 1

Wettbewerbskonditionen

1. **Spezifikation**: Produktbeschreibung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Device List** | **Specification** | **Quantity** |
| **1.** | **Branded Desktop PC** |  | **10** |
|  | Processor | Min. 4x Cores, 8x Threads, max. Speed 3.60 GHz  |  |
|  | Cache | Min. 8MB |  |
|  | Memory | Min. 8GB 2400MHz DDR4 UDIMM (4x slot up to 32GB) |  |
|  | Hard Drive | 1x Min. 1TB 7200rpm 3.5 inch |  |
|  | Graphic | Min. 4GB Video Card, GDDR5, 128bit, DP, HDMI, DVI\_D or VGA. |  |
|  | Optical Disc Drive | DVD +/- RW |  |
|  | I/O ports | Front IO Ports: min. 2x USB 3.0 and 2x USB 2.0, SD Media Card Reader, Universal Audio Jack.Rear IO Ports: min. 4x USB 3.0 and 2x USB 2.0, RJ-45, Line-out, VGA, HDMI, Display Port, PS/2. |  |
|  | Power  | Min. 240W Power Supply, Energy Star 6.1. |  |
|  | Warranty | Min. 3 Year |  |
| **2.** | **Monitor** |  | **10** |
|  | Type | LCD Antiglare Monitor |  |
|  | Diagonal | Min. 23.8”, Widescreen 16:9. |  |
|  | Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |  |
|  | Visibility  | Up to 178° Vertical/Horizontal |  |
|  | Connections, Stand, Power | VGA, HDMI, Display Port, Min. 2x USB 2.0, Height-adjustable stand, pivot, tilt, swivel and built in cable-management50 or 60 Hz ± 3Hz / 1.5 A, 18W-50W 54.1 kWh Energy Star Version 6.1. |  |
|  | Warranty | Min. 2 years |  |

1. **weitere Bedingungen:**

Firmenerfahrung mindestens 3 Jahre

Das Produkt soll nicht außer Produktion sein.

3 Jahre Produkt Garantie

Lieferfrist: erwünscht 1-2 Wochen

Lieferort: Tbilisi, Gulua Str. 6

Zahlung innerhalb von 5 AT nach der Lieferung der Ware und Originale Invoice