**შპს „ნეოგაზი“ აცხადებს ტენდერს**

**ავტომობილების ავტომატური სამრეცხაო დანადგარების შესყიდვაზე**

**26/06-NEO-P/CARWASH-18**

**შესყიდვის სპეციფიკაცია:**

1. პორტალის სიმაღლე - 4 მ;
2. პორტალის სიგანე - 3.8 მ;
3. რეცხვის სიმაღლე - 3 მ;
4. რეცხვის სიგანე - 2.2 მ;
5. ლიანდაგებს შორის მანძილი - 2.87 მ;
6. ლიანდაგის სიგრძე - 12 მ;
7. ჯაგრისებიანი დოლურას რაოდენობა 3 ცალი (ვერტიკალური - 2, ჰორიზონტალური - 1);

**კომპლექტაცია**: დენის მარეგულირებელი; ქაფის დამტანი ტუმბო; ჟეტონის მიმღები; პულტით ჩართვა; სასურველია ბარათის წამკითხველი.

**ოფციები:** წინასწარი რეცხვა ქაფით და წყლით; ძირითადი რეცხვა შამპუნით და ჯაგრისებით; დისკების რეცხვა; შრობა და ბზინვარების მიცემა; გაყინვის საწინააღმდეგო სისტემა

**რაოდენობა**: 5 ცალი. მონტაჟი უნდა განხორციელდეს თბილისის მაშტაბით შპს ნეოგაზის სამ ავტოგაზგასამართ სადგურზე და იმერეთის რეგიონში ორ გაზგასამართ სადგურზე.

შპს „ნეოგაზი“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით:
  1. წინადადება უნდა მოიცავდეს ტრანსპორტირების, მონტაჟისა და გაშვების ხარჯს. (მოსამზადებელი სამუშაოები შესრულდება დამკვეთის მიერ გამარჯვებული კომპანიის მოთხოვნის თანახმად).
* შემოთავაზებული დანადგარის დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაცია;
* ინფორმაცია მიწოდებისა და მონტაჟის ვადების შესახებ
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ:
  1. **შენიშვნა:** ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ (მსგავსი შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი დამკვეთისა და პერიოდის მითითებით);
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების შესახებ (საგარანტიო ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 12 თვისა);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან);

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **ვასილ მაისურაძე.** ელ.ფოსტა: v\_maisuradze@giec.ge; საკონტაქტო ნომერი: 551 11 22 22;

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 10 ივლისი, 16:00 საათი.**