**ტენდერი: სს „გრინვეი საქართველოს“ ტექნიკით მომარაგებაზე**

**დანართი I**

*გთხოვთ მოგვწეროთ ქვევით მითითებული ინფორმაცია:*

1. *საქართველოს ფარგლებში მიწოდების შესაძლებლობა, ფილიალების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვწეროთ საქართველოს რომელ ქალაქებში რეგიონებში გაქვთ ფილიალები.*

***შედის რეგიონებში მიწოდება***

1. *სატენდერო წინადადების ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი* ***USD-ში.*** *ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს როგორც შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს თბილისის ფარგლებში, ასევე დ.ღ.გ-ს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სხვა გადასახადს.*
2. *შეკვეთის გაკეთებიდან, მიწოდების ვადა თბილისის ფარგლებში*
3. *გადახდის პირობები*

***ერთიანი შესყიდვის შემთხვევაში წინასწარ 30% და მიწოდებიდან 10 სამუშაო დღეში დარჩენილი 70%***

***ლოტი 1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პრინტერის სპეციფიკაციები*** | ***რაოდენობა*** | ***ბრენდი, მოდელი*** | ***გარანტია თვე*** | ***ერთეულის ფასი USD დღგ-ს ჩათვლით*** | ***შეკვედიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Brand:**  | **Cannon ან HP** |
| Format:   | A4 |
| Technology:   | Laser |
| Output Type:   | Monochrome |
| USB:   | Yes |
| Network:   | Yes |
| LAN:   | 1x 10 / 100 / 1000 |
| Print Speed (Mono):  | 25 PPM |
| Duty Cycle:  | 10000 Page |
| Paper Cassette:  | 1500 Page |
| first Print Out Time (Mono):  | 6 Sec |
| Memory:  | 512 Mb |
| Compatible Cartige Capasity: | 1500 Page |

 | *52* |  | *36* |  |  |

***ლოტი 3***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***კარტრიჯი*** | ***რაოდენობა*** | ***გარანტია******თვე*** | ***ბრენდი, მოდელი*** | ***ერთეულის ფასი USD დღგ-ს ჩათვლით*** | ***შეკვეთიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)*** |
| შერჩეული პრინტერის შესაბამისი კარტრიჯი | ***65*** |  |  |  |  |

***ლოტი 2***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***UPS-ს სპეციფიკაციები*** | ***რაოდენობა*** | ***გარანტია******თვე*** | ***ბრენდი, მოდელი*** | ***ერთეულის ფასი USD დღგ-ს ჩათვლით*** | ***შეკვედიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Topology | Line Interactive |
| Capacity | 650VA |
| Input Voltage | 220 / 240 |
| Input Frequency | 50/60 |
| Transfer Time | 2-5ms |
| Battery Charging Time | 4 - 6 hours |
| Connection Socket | Schuko 3x |

 | ***81*** |  |  |  |  |