**ტენდერი: სს „გრინვეი საქართველოს“ ტექნიკით მომარაგებაზე**

**დანართი I**

*გთხოვთ მოგვწეროთ ქვევით მითითებული ინფორმაცია:*

1. *საქართველოს ფარგლებში მიწოდების შესაძლებლობა, ფილიალების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვწეროთ საქართველოს რომელ ქალაქებში რეგიონებში გაქვთ ფილიალები.*

***შედის რეგიონებში მიწოდება***

1. *სატენდერო წინადადების ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი* ***USD-ში.*** *ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს როგორც შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს თბილისის ფარგლებში, ასევე დ.ღ.გ-ს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სხვა გადასახადს.*
2. *შეკვეთის გაკეთებიდან, მიწოდების ვადა თბილისის ფარგლებში*
3. *გადახდის პირობები*

***ერთიანი შესყიდვის შემთხვევაში წინასწარ 30% და მიწოდებიდან 10 სამუშაო დღეში დარჩენილი 70%***

***ლოტი 1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პრინტერის სპეციფიკაციები*** | ***რაოდენობა*** | ***ბრენდი, მოდელი*** | ***გარანტია თვე*** | ***ერთეულის ფასი USD დღგ-ს ჩათვლით*** | ***შეკვედიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)*** |
| |  |  | | --- | --- | | **Brand:** | **Cannon ან HP** | | Format: | A4 | | Technology: | Laser | | Output Type: | Monochrome | | USB: | Yes | | Network: | Yes | | LAN: | 1x 10 / 100 / 1000 | | Print Speed (Mono): | 25 PPM | | Duty Cycle: | 10000 Page | | Paper Cassette: | 1500 Page | | first Print Out Time (Mono): | 6 Sec | | Memory: | 512 Mb | | Compatible Cartige Capasity: | 1500 Page | | *52* |  | *36* |  |  |

***ლოტი 3***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***კარტრიჯი*** | ***რაოდენობა*** | ***გარანტია***  ***თვე*** | ***ბრენდი, მოდელი*** | ***ერთეულის ფასი USD დღგ-ს ჩათვლით*** | ***შეკვეთიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)*** |
| შერჩეული პრინტერის შესაბამისი კარტრიჯი | ***65*** |  |  |  |  |

***ლოტი 2***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***UPS-ს სპეციფიკაციები*** | ***რაოდენობა*** | ***გარანტია***  ***თვე*** | ***ბრენდი, მოდელი*** | ***ერთეულის ფასი USD დღგ-ს ჩათვლით*** | ***შეკვედიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)*** |
| |  |  | | --- | --- | | Topology | Line Interactive | | Capacity | 650VA | | Input Voltage | 220 / 240 | | Input Frequency | 50/60 | | Transfer Time | 2-5ms | | Battery Charging Time | 4 - 6 hours | | Connection Socket | Schuko 3x | | ***81*** |  |  |  |  |