**შესყიდვა/მომსახურების ტენდერი**

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს ვიტრაჟების შესყიდვაზე თანმდევი მომსახურებით (მიწოდება, მონტაჟი)

**პრეტენდენტის დასახელება: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **რაოდენობა** | **დასახელება** | **ერთეული** | **ერთეულის ფასი ლარში (დღგ-ს ჩათვლით)** |
| 1 | 1 კომპლექტი | ორფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი | 1 კომპლექტი |   |
| 2 | 1 კომპლექტი | ერთფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი | 1 კომპლექტი |   |
| 3 | 1 კომპლექტი | ბარათის წამკითხველი პროგრამის ჩაწერა | 1 კომპლექტი |   |
| 4 | 1მ2 | ალუმინის ფასადის პროფილის ზომა 12\*5 სმ, მინის სისქე 10 მმ | 1მ2 |   |
| 5 | 1 კომპლექტი | გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი (მინ. 75 კგ)და მინა | 1 კომპლექტი |   |
| 6 | 1 კომპლექტი | გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი (მინ. 150 კგ.) და მინა | 1 კომპლექტი |   |
| 7 | 1მ2 | სახელური | 1მ2 |   |
| 8 | 1მ2 | ალუმინის ტიხრის პროფილის ზომა 4\*2 სმ, მინის სისქე 10 მმ | 1მ2 |   |
| 9 | 1მ2 | ანტივანდალური ბრონე ფირი (400 მკრ.) | 1მ2 |   |
| 10 | 1მ2 | ანტივანდალური ბრონე ფირი (200 მკრ.) | 1მ2 |   |
| 11 | 1მ2 | ნაწრთობი მინა შეღებილი | 1მ2 |   |
| 12 | 1მ2 | მინის დასაბური ფირი | 1მ2 |   |
| 13 | 1 კმ | მასალების გადაზიდვა | 1 კმ |   |

**შენიშვნა:**

\* ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;

\* შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;

# დამატებითი მოთხოვნები

* ორფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი (პუნქტი N1) - ევროპული წარმოება, 2 წლიანი გარანტიით;
* ერთფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარი (პუნქტი N2) - ევროპული წარმოების, 2 წლიანი გარანტიით;
* ალუმინის ფასადის პროფილის ზომა 12\*5 სმ, მინის სისქე 10 მმ (პუნქტი N4) - პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044;
* გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი და მინა (პუნქტი N5) - მექანიზმი მინიმუმ 75 კგ, მინა 10 მმ, პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044;
* გასასრიალებელი მინის კარი, მექანიზმი და მინა (პუნქტი N6) - მექანიზმი მინიმუმ 150 კგ, მინა 10 მმ, პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044;
* სახელური (პუნქტი N 7) - დიამეტრი 32 მმ, უჟანგავი მეტალი;
* ალუმინის ტიხრის პროფილი (პუნქტი N8) - ზომა 4\*2 სმ, მინის სისქე 10 მმ, პროფილის თერმული ღებვა - RAL 7044;
* ანტივანდალური ბრონე ფირი (პუნქტი N 9) - 400 მიკრონი, ამერიკული ან ევროპული წარმოების;
* ანტივანდალური ბრონე ფირი (პუნქტი N10) - 200 მიკრონი, ამერიკული ან ევროპული წარმოების;
* ნაწრთობი მინა შეღებილი (პუნქტი N11) -RAL 9010;

# დამატებითი ინფორმაცია:

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 5 დეკემბრიდან 2018 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით;
* ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მომსახურება 2019 წლის 12 იანვრიდან.
* ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება გენერალური ხელშეკრულება;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე [www.tenders.bog.ge](http://www.tenders.bog.ge);
* აირჩიოს ტენდერი და შემოთავაზებული ერთეულის ფასი მიუთითოს შესაბამის გრაფაში, პროდუქტი №1-ის, პროდუქტი №2 და ა.შ გასწვრივ;
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე.

# წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
* კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

**დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:**

**ტარას მირგატია 599 100 833**