**მონეტების მასორტირებელი აპარატების შესყიდვა/მომსახურების ტენდერი**

**პრეტენდენტის დასახელება: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | რაოდენობა |  ფასი |
| 1 | მონეტების მასორტირებელი 8 ჯიბიანი მანქანა - **Scancoin MS9** | 4 ცალი |  |
| 2 | მონეტების მასორტირებელი 8 ჯიბიანი მანქანა -**შემოთავაზებული ალტერნატივა** | 4 ცალი |  |
| 3 | მომსახურება 1 წელი (დეტალები იხილეთ ქვემოთ) |  |  |

**შენიშვნა:**

\* ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი; \* შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;

**მოთხოვნები:**

* ჯიბეების რაოდენობა მინიმუმ 8+2 (ჩასატვირთი 1, საეჭვო 1, ნამდვილი 8);
* ნომინალის შემოწმება;
* თვლის ელექტრონული სისტემა არანაკლებ 6 თანრიგიანი ინდიკატორით;
* გადათვლა/სორტირების სხვადასხვა რეჟიმების შესაძლებლობა;
* წინასწარ დაპროგრამებულ რაოდენობაზე ავტომატური გაჩერება;
* გარე ეკრანის მიერთების საშუალება;
* კომპიუტერთან ინტეგრირების საშუალება;
* ინტერფეისის ენა: რუსული, ინგლისური;
* პრინტერის მიერთებისა და ლოკალურ ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა;
* სავარაუდო ზომები: სიგანე 900მმ, სიღრმე 350მმ, სიმაღლე 300მმ;
* ჩასატვირთი ჯიბის ტევადობა – მინიმუმ 2200 - 2500 მონეტა;
* სიჩქარე დაახლოებით 2500 მონეტა წუთში;
* მიმღები ჯიბე - ტომარა;
* დამატებითი ფუნქცია: მონეტების როლების გამზადების შესაძლებლობა (Coin Tubes)
* ელექტრომომარაგება: ერთფაზიანი ძაბვა 220 ±10% ვოლტი. სიხშირე 50 ჰერცი ±5%. სიმძლავრე – 200 ვტ;
* ჩინური მოდელები არ განიხილება.

**გარანტიები:**

• საგარანტიო პერიოდი არანაკლებ 24 თვისა;

• საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში სათადარიგო და ადვილად ცვეთადი ნაწილებით უფასო მომარაგება;

• საგარანტიო პერიოდის შემდგომ 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში სათადარიგო და ადვილად ცვეთადი ნაწილებით მომარაგება თითქმის უცვლელ (სტაბილურ) ფასებში;

• ქარხნული წუნის შემთხვევაში, ნასყიდობის წუნის აღმოფხვრას 3 (სამი) კალენდარულ დღეში ან ანალოგიურით შეცვლას წუნის აღმოფხვრამდე;

• აპარატის სარემონტო და პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება განთავსების ადგილზე.

**მომსახურება სერვისი:**

* გაწმენდა სრული დაშლით ან დაშლის გარეშე თვეში 1-ჯერ;
* დარეგულირება;
* კალიბრაცია.
* **მექანიკური შეკეთება;**
* დიაგნოსტიკა;
* ნაწილის შეცვლა (ნაწილის ხარჯს იღებს **ბანკი**) - იმ შემთხვევაში თუ **პროფილაქტიკური მომსახურების** დროს **ბანკის** მიერ მოხდება არასწორი მოხმარება და არ იქნება დაცული ექსპლუატაციის წესები, დარეგულირება;

**პროგრამული შეკეთება**

* პროგრამის გადაყენება და კალიბრაცია;
* პროგრამის განახლება;
* პრობლემური ნომინალის შესწავლა, სკანირება;
* განახლებული პროგრამის ჩატვირთვა.

მომსახურების მოთხოვნები:

ტექნიკური მომსახურება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით, კანონდმებლობით გათვალისწინებული დასვენების დღეების გარდა.

მომსახურების საათები 09:30 – 02:00.

ტექნიკური მომსახურების ტიპები და გადაწყვეტის დროები მოცემულია ცხრილის სახით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ტიპი** | **ტექნიკური მომსახურების ტიპი** | **რაოდენობა** | **რეაგირების მაქსიმალური დრო** |
| L1 | სატელეფონო კონსულტაცია / დახმარება | შეუზღუდავი საჭიროების მიხედვით | 10 (ათი) წუთი |
| L2 | ხარვეზის აღმოფხვრის სამუშაოები | 2 (ორი) საათი |
| L3 | ხარვეზის აღმოფხვრის სამუშაოები (ნაწილის შეცვლით) | 4 (ოთხი) საათი |
| L4 | ხარვეზის აღმოფხვრა მწარმოებლის ჩართვით | 5 (ხუთი) დღე |
| L5 | პროგრამული განახლება | 30 (ოცდაათი) დღე |

**გასათვალისწინებელია:** მოთხოვნილი ვადების გადაცილების შემთხვევაში მოხდება მომწოდებლის დაჯარიმება.

**სხვა პირობები:**

* მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზების ფაილი, ფასის შეთავაზებასთან ერთად;
* შემოთავაზებას თანდართული უნდა ჰქონდეს სპეციფიკაციის ფურცელი - Datasheet.
* ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ერთჯერადი ხელშეკრულება;
* პრეტენდენტებმა ტენდერის დასრულებამდე უნდა წარმოადგინონ ნიმუშები საქართველოს ბანკის სათაო ოფისში: ქ. თბილისი, გაგარინის #29ა (გია გოგიბერიძის სახელზე);
* გარანტია: 1 წელი.

**დამატებითი ინფორმაცია:**

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 10 დეკემბრიდან 2018 წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე [www.tenders.bog.ge](http://www.tenders.bog.ge);
* აირჩიოს ტენდერი და შემოთავაზებული ერთეულის ფასი მიუთითოს შესაბამის გრაფაში, პუნქტი #1-ის გასწვრივ;
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე.

**წარმოსადგენი დოკუმენტაცია**

* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
* კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

**დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:**

**გია გოგიბერიძე**

**ტელ.: (+995 32) 2 444 444 (\*7845)**

**მობ.:(+995 593) 340540/ ელ-ფოსტა: g.gogiberidze@bog.ge**