სატენდერო შესყიდვის ობიექტი:

* ბარათის/თითის ანაბეჭდის ამომცნობი 11 ერთეული, რომელიც მონტაჟდება 11 სხვადასხვა ობიექტის ცენტრალურ შესასვლელთან (არ არის საჭირო ელ. საკეტის/კარების ავტომატურად გამღების დაყენება); აღნიშნული ერთეულებიდან 6 უნდა დამონტაჟდეს ქალაქ თბილისში; 1 ქალაქ რუსთავში; 1 ქალაქ გორში; 1 ქალაქ მარნეულში; 2 ქალაქ ქუთაისში;
* ბარათის/თითის ანაბეჭდის ამომცნობების დამონტაჟება/პროგრამული უზრუნველყოფა მოითხოვს მიმწოდებლის სხვადასხვა ქალაქში - რუსთავი; გორი; მარნეული; ქუთაისი - მივლინებას.
* დაშვების სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა;
* პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების შესახებ მოკლე პრეზენტაციის/ტრენინგის ჩატარება.

დაშვების სისტემა საჭიროა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

* სისტემას უნდა შეეძლოს არანაკლებ 500 ბარათისა ან/და 500 თითის ანაბეჭდის დამახსოვრება;
* სისტემას უნდა შეეძლოს არანაკლებ 50 000 უკანასკნელი მოვლენის დამახსოვრება;
* ბარათის/ანაბეჭდის ამომცნობებიდან მიღებული ინფორმაცია საჭიროა შიდა ქსელით გადადიოდეს ორ კომპიუტერზე, საიდანაც შესაძლებელი იქნება დაშვების სისტემის მართვა პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით;

სისტემა უნდა შეეძლოს:

* თანამშრომლის დამატება/წაშლა;
* თანამშრომელთა შესვლა/გამოსვლის შესახებ რეპორტების გენერირება/დათვალიერება;
* სისტემა უნდა იყოს კომპანიის საჭიროებებზე მორგებული ცვლადი გრაფიკის ჭრილში;

ტექნიკური მოთხოვნები**:**

* 11 ბიზნეს ერთეულისთვის სისტემის გამართვა ერთ სერვერზე;
* გეოგრაფიულად დაშორებული დაშვების წერტილების ცენტრალიზებული მართვა;

სისტემაში უნდა ჩანდეს შემდეგი მონაცემები:

* + სამუშაო გრაფიკი (საათების რაოდენობის მიხედვით);
  + დროის უწყისი (ფაქტობრივად ნამუშევარი საათების მიხედვით)
  + თანამშრომლის მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, სამუშაო ადგილი (ბიზნეს ერთეულის), პოზიცია; შესვლა/გასვლის დრო; შესვენებაზე გასვლის/დაბრუნების დრო.

პროგრამული უზრუნველყოფა საჭიროა :

* იყოს თავსებადი ოპერაციულ სისტემა Windows 7;8;10-თან;
* თანამშრომლის იდენტიფიკაცია საჭიროა განხორციელდეს არაუმეტეს ერთ წამში;
* დაშვების სისტემა საჭიროა ფუნქციონირებდეს უხარვეზოდ;
* შესყიდვის ფარგლებში მიწოდებულ ყველა საქონელზე საჭიროა ვრცელდებოდეს არანაკლებ ორწლიანი გარანტია. გარანტიის მოქმედების ვადაში წარმოქმნილი ხარვეზის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია უსაყიდლოდ გამოასწოროს ხარვეზი გამოვლენიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა, ხოლო ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხევაში, უსასყიდლოდ, ახალი მოწყობილობით შეცვალოს დეფექტის მქონე კომპონენტი ხარვეზის გამოვლენიდან 5 სამუშაო დღეში;

ანგარიშსწორება ტენდერში გამარჯვებულ მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის შედგება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მონტაჟის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღეში.

შესყიდვის ობიექტის მოწოდებით/მონტაჟით დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება შესყიდვების ელექტორნულ სისტემაში;

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადების სახით აუცილებელია სისტემაში ატვირთოს ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტები.

* დაშვების სისტემის შემადგენელი კომპონენტების აღწერა, მათ შორის წარმოების ქვეყანა, მწარმოებელი (ბრენდი), მოდელი და ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები;
* ხარჯთაღრიცხვა სისტემის შემადგენელი კომპონენტებისა და თანამშრომლების ინსტრუქტაჟის მიხედვით;
* პრეტენდენტის რეკვიზიტები და საკონტაქტო ინფორმაცია
* სისტემის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
* დამკვეთების მიერ გაწეული რეკომენდაციები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);