**ტენდერი ელექტრონული ტაქეომეტრის კომპლექტაციის შესყიდვასა და მოწოდებასთან დაკავშირებით**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| საკონტაქტო პირი | ნინო სუარიშვილი  n.suarishvili@m2.ge  +995 593 50 10 25 |

1. ზოგადი ინფორმაცია

სს **m²** უძრავი ქონება აცხადებს ტენდერს ელექტრონული ტაქეომეტრის შესყიდვაზე.

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

ტენდერის მიმდინარეობის განმავლობაში პრეტენდენტებმა უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი.

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით იმელით, ტელეფონით, ან შეხვედრის ჩანიშვნით.

ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს გამარჯვებულს საუკეთესო ფასისა და შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით.

ტენდერის ვადა განისაზღვრება **2019 წლის 17 ივლისი, 17:00 საათამდე;**

1. სატენდერო მოთხოვნები

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია პრეტენდენტი გაეცნოს ტექნიკურ დავალებას, შეავსოს წინამდებარე დოკუმენტის დანართი N1 - ფასთა ცხრილი, უფლებამოსილმა პირმა მოაწეროს ხელი და დასკანერებული ვერსია ატვირთოს PDF ფორმატში.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი პროდუქციის მიწოდების გამოცდილება.

ინსტრუმენტები უნდა იყოს ახალი, არ განიხილება მეორადი ტექნიკის შეძენა.

ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 1 წლიანი გარანტია.

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით.

ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში და მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს, მათ შორის ტრანსპორტირებასა და სხვა ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ანგარიშსწორება მოხდება გადახდის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად ეროვნულ ვალუტაში.

ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება.

1. ანგარიშსწორების პირობა

ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი ინსტრუმენტების სრულად და ჯეროვნად მოწოდებისა და დამკვეთის მხრიდან მათი ქმედუნარიანობის შემოწმების შემდეგ, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

მოწოდება შესაძლებელია მოხდეს დამკვეთის საწყობში, მისამართზე ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი 14

1. პროდუქციის ჩამონათვალი და ტექნიკური მახასიათებლები

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **დასახელება** | **მოდელი** | **განზომილება** | **რაოდენობა** |
| 1 | ელექტრონული ტაქეომეტრი | Leica TS10-2"R1000 | ცალი | 2 |
| 2 | GPS | leica GS07 GNSS Smartantenna and Nova CS20 Controller Package | ცალი | 1 |
| 3 | აკუმლატორი | GEB331, Battery internal Li-Ion | ცალი | 4 |
| 4 | აკუმლატორის დასამუხტი | GKL311 single Charger Prof 3000 | ცალი | 2 |
| 5 | ხის სამფეხი | GST120-9, Wooden heavy-duty tripod | ცალი | 2 |
| 6 | ამრეკლი | GPR111 Circular prism w. Holder+target | ცალი | 2 |
| 7 | ამრეკლის ჯოხი | GLS11 refleqtor pole | ცალი | 2 |
| 8 | ფლეშ მეხსიერება | USB | ცალი | 2 |
| 9 | მინი პრიზმა | GMP111-0 mini prism | ცალი | 2 |

1. თანდართული დოკუმენტები
   1. დანართი N1

