**Коммерческое предложение на закупку кондиционеров и вентиляторов для портальных кранов**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование товаров | **К-во** | **Цена за ед.** | **Итого** |
| 1 | Кондиционер типа AXCH09-1(или Мобильные кондиционеры Ballu BPAC SMART ) Мощность охлаждения -2600Вт  Потребляемая мощность 1040ватт.  Рабочее напряжение 220В | 7 |  |  |
| 2 | Кондиционер сервер п\крана типа «Аист»- для эл. помещения  Кондиционер типа AYCH24-1(или аналог)  Мощность охлаждения - 7000Вт  Воздушная масса 900м3\ч  Потребляемая мощность 2450ватт.  Рабочее напряжение 220В | 1 |  |  |
| 3 | Вентилятор типа DZQ45\4В(или аналог)  Напряжения питания 400В  Вид напряжения -3-х фазное  Скорость вращения 1,450об. мин  Мощность 380Вт | 2 |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |

Печать

Директор. Имя Фамилия

Подпись.