ტენდერი 1 (ერთი) ერთეული ლიფტის შახტის და ლიფტის მონტაჟზე

1. ლიფტის მონტაჟის ადგილია ქ.თბილისი , ბოხუას ქ. N12/ლუბლიანას ქ. N66;
2. ლიფტი უნდა დამონტაჟდეს შენობის გარე ფასადზე;
3. ლიფტის კაბინა და მისი კონსტრუქცია, ასევე ყველა მაკომპლექტებელი ნაწილი უნდა იყოს ახალი და არა მეორადი მოხმარების;
4. ლიფტის კარის ზომაა 1300მმ, კარი უნდა იყოს ცალ მხარეს გაღებადი სლაიდის ტიპის;
5. ლიფტის ზომებია ; სიგრძე - 2850მმ, სიგანე - 2350მმ;
6. ლიფტის ტვირთამწეობა მინიმუმ 700 კგ;
7. ლიფტის სამანქანო განყოფილების განთავსება შესაძლებელია ბოლო სართულის ზევიდან;
8. ლიფტი უნდა იყოს 2 სიჩქარიანი, 0,8-1 მ/წმ სიჩქარით მოძრავი;
9. ლიფტი დამონტაჟდება 6 სართულიან შენობაზე პერსპექტვაში ექვსივე სართულზე გაჩერების გათვლით;
10. ტენდერით მომწოდებელს მოეთხოვება, რო ლიფტს ჰქონდეს I და IV სართულებზე გაჩერების საშუალება, ხოლო სხვა სართულზებზე ამ ეტაპზე არ დამონტაჟდება კარი;
11. ლიფტის მზიდი კონსტრუქცია შეფუთული უნდა იყოს 8მმ-იანი ბეტოპანის მასალით.