**შამუთის სწორი ცეცხლგამძე აგური**

**ША – 5 (გოსტ 8691-73) – 6000 ცალი**

* L=230მმ
* H=114მმ
* S=65მმ

