**შამოთის საყრდენი ცეცხლგამძე აგური**

**ША – 67(გოსტ 8691-73) – 50 ცალი**

* L=230მმ
* L1=236მმ
* L2=230მმ
* H1=37მმ
* H=115მმ
* S=114მმ
* a=60O

