**უსაფრთხოების კონტექსტში გამამდიდრებელი ფაბრიკის შენობა-ნაგებობების მდგრადობის შეფასებისთვის ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი.**

* არსებული საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მოძიება და შესწავლა;
* შენობების ძირითადი კონსტრუქციული სქემების დადგენა;
* შესაფასებელი ობიექტის ინსპექტირება მისი ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების მიზნით (კონსტრუქციების დაზიანებების, მშენებლობის ხარვეზების, სხვა დეფექტების ვიზუალურად დადგენა, ფიზიკური ცვეთის რაოდენობრივი მაჩვენებლების დადგენა);
* შენობების მზიდი კონსტრუქციების გადახრების დადგენა გეოდეზიური ინსტრუმენტალური კვლევების საფუძველზე;
* მზიდი კონსტრუქციების ინსტრუმენტალური გამოკვლევა არარღვევითი კონტროლის მეთოდების გამოყენებით;
* კონსტრუქციებიდან ძირითადი საშენი მასალების საკონტროლო ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება;
* ჩატარებული კამერალური, ინსტრუმენტალური და ლაბორატორიული კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე ტექნიკური ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნის) შედგენა.