teqnikuri davaleba

q.zugdidi ragbis stadionis samSeneblo moedanze sainJinro-geologiuri

kvlevebis Casatareblad

damkveTi: asociacia ,,atu”

obieqtis dasaxeleba q.zugdidi ragbis stadioni

Senobis adgilmdebareoba: q.zugdidi

mSeneblobis tipi: axali mSenebloba

dasaproeqtebeli nagebobis zogadi daxasiaTeba: dasaproeqtebeli da asaSenebelia

tribuna 3000 adamianze, gegmaSi 110 20 mTliani simaRliT 10metri, da sastumro gegmaSi

75 20 mTliani simaRliT 10m saZirkvlis masala rkinabetoni. risTvisac Casatarebelia

sainJinro-geologiuri kvlevebi.

kvleva Ziebis mizani: samSeneblo moednis winaswari Seswavla, rac aucilebelia dasap-

roeqtebeli Senoba nagebobis dafuZnebis sakiTxis gadawyvetisaTvis. dadgindes ragbis

stadionis teritoriaze arsebuli Relis ,,kuCxibonis” hidrologia.

sainJinro-geologiuri samuSaoebis ZiriTadi samuSaoebi: topo gegmaze miTiTebul

adgilebSi gaiburRos 19 WaburRili 7 metris siRrmiT mTliani metraJiT 133 metri.

dadgindes samSeneblo moednis teritoriaze gruntebis geologiuri mdgomareoba

(fenis simZlavre, gamofitvis xarisxi, gruntis wylebis monacemebi, gruntis sezo-

nuri Cayinvis normatiuli siRrme da cxva) fizikur meqanikuri maxasiaTeblebi

(simkvrive PP , deformaciis moduli E, xvedriTi SeWiduloba C , Sida xaxunis kuTxe

, saangariSo winaRoba R sagebis koeficienti c, konsistenciis maCvenebeli I , fori-

anobis koeficienti e, bunebrivi tenianoba W, puansonis koeficienti ) agreTve

gruntis kategoria seismuri Tvisebebis mixedviT СНиП -7-81 da moednis saangariSo

seismuroba balebSi.

laboratoriuli samuSaoebi Sesruldes saTanado normatiuli dokumentebis Sesa-

bamisad. maTi monacemebi sakmarisi unda iyos СНиП 1. 02.07.87 –is danarTi 9-is mixed-

viT daskvnis Sesadgenad.

Casatarebeli geologiuri kvleva-Ziebebi dafiqsirdes Sesrulebuli samuSaoebis

aqtis mixedviT.

sainJinro-geologiuri kvleva Ziebis teqnikuri dokumentacia daskvnebiTa da rekomen-

daciebiT momzaddes da gadaeces damkveTs 3 egzemplarad.

samuSaos Sesrulebis vada: xelSekrulebis gaformebidan 26 samuSao dRe.

danarTi davalebaze: topografiuli gegma masStabi 1:500