**შპს „ჯორჯიან ბაზალტი“ აცხადებს ტენდერს ექსკავატორის ციცხვის შესყიდვაზე**

**10/03-GEOBASALT-P/HYUNDAI 330 LC-9S -20**

ტექნიკური მოთხოვნები:

* მდგომარეობა - ახალი;
* ექსკავატორის ციცხვი HYUNDAI 330 LC-9S -20 1 ცალი;
* ციცხვის მოცულობა 1,44 კუბ.მ;
* ციცხვი უნდა იყოს კლდოვანი გრუნტისათვის;

შპს „ჯორჯიან ბაზალტი“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია :**

* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში შევსებული დღგ-ს ჩათვლით;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან);

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **თამაზი ყვავილაშვილი.** ელ.ფოსტა: tkvavilashvili@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 595 33 44 95; ტექნიკურ საკითხბში გიორგი გიორგაძე. ელ.ფოსტა ggiorgadze@basalt.ge ; საკონტაქტო ნომერი 599 20 37 77;

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის 18 მარტი, 13:00 საათი.**