**დანართი №2**

**ტექნიკური დახასიათება**

მასალა-ბამბაპოლიეთერული ქსოვილი, ბამბის შემცველობა არანაკლებ 33%, ქსოვილის სიმჭიდროვე-არანაკლებ 250გ/მ2. ქსოვილის დამუშავება-ზეთ-წყალუკუმგდები ზედაპირი. ქსოვილის მდგრადობა რეცხვის დროს-5.0 კლასი ISO 105-CO6C2S(13)-მიხედვით. ქურთუკი შეკერილია ლურჯ ფერებში, ზედა ნაწილის ბოლოში დაკერებულია 3სმ. მანათობელი, ზედა ნაწილზე წინ დაკერებული აქვს ორი ჯიბე, მარცხენა ჯიბეზე მიკრული აქვს გამჭვირვალე პლასტიკი ბეიჯის ჩასადებად, ქვედა ნაწილში აქვს ორი ჯიბე, აქვს ორი შიდა ჯიბე, იკვრება ელვით და ფხრიწით. მკლავების ბოლოში აქვს მანჟეტები, ქურთუკი ბოლოვდება ან მანჟეტებით ან ღილის შესაკრავით, ზურგზე კომპანიის შესაბამისი ლოგოთი.