ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი -აცხადებს ტენდერს:

ა) ნომრით #-EF-GE/485

ბ) დანიშნულება: 2 ცალი ელექტრო სატვირთველა და 1 ცალი სარეზერვო ბატარეა.

ელექტრო სატვირთველა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ, ქვემოთჩამოთვლილ მონატემებსა და პარამეტრებს:

**Capacity:                              1,600   kg           ტვირთამწეობა 1600 კგ**

**Lift height h3:                       3,300   mm         აწევის სიმაღლე 3300 მმ**

**Collapsed height h1:             2,210   mm         შეჯახების სიმაღლე 2210 მმ**

**Load center:                             500   mm         სიმძიმის ცენტრი 500 მმ**

**Fork length:                          1,200   mm         ჩანგლების სიგრძე 1200 მმ**

**Dim. over forks:                   Var     mm         ჩანგლებს შორის დაშორება ვარიო**

**Mast                             2 - stage free lift           2 სექციანი ანძა თავისუფალი ლიფტი**

**Mast ZZ h3=3300 h1=2165 mm                                      ანძა ZZ h3=3300 h1=2165 mm**

**Forks, 40x100x1200 mm, (1pair)                        ჩანგლები Forks, 40x100x1200 mm, (1pair)**

**Integrated Sideshift  ISO 2A, 980 mm                 ინტეგრირებული საიდშიფტი 980 მმ**

**Load guard 980 mm wide,1220 mm high         დამცავი ჩარჩო 1220მმ სიმაღლის**

**Cab comfort 1 h6=2040 mm                                კაბინა კომფორტ 1 =2040 მმ სიმაღლის**

**Panoramic mirror, on the right, internal          პანორამული სარკე**

**Acoustic warning buzzer                                   აკუსტიკური ჭყიპინა**

**Flood lamp; LED, S5+S6, R5+R6                       ნათურები**

**Flashing beacon position P3                               ციმციმა**

**48 V, 6 EPzS 750 Ah.                                          აკუმლიატორი 1 ცალი**

**AQUAMATIC 48V BFS NEW BATTERY         აკუ წყლის შევსების სისტემა**

**Battery Level Sensor                                            აკუმლიატორის დონის სენსორი**

**აუცილებელი პირობა:**

სატვირთველას აუცილებლად უნდა გააჩნდეს „აკუსტიკური ჭყიპინა“, რომელიც ჩაირთვება როგორც უკან ასევე წინ გადაადგილების დროსაც.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

1. შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
3. სარეკომენდაციო წერილები;

ტენდერის პირობები:

1. ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.);
2. ფასები უნდა შეიცავდეს ნატახტრამდე ტრანსპორტირებას;
3. მოთხოვნილი საქონელი მოწოდებული უნდა იქნას 2020 წლის განმავლობაში, წლის ბოლომდე
4. გადახდის პირობები: საქონლის მიღებიდან 90 დღე.

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

1. თქვენი კომპანიის დასახელება;
2. საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
3. ტენდერის დასახელება;
4. მიმღები განყოფილების დასახელება : შესყიდვების დეპარტამენტი;
5. წარწერა: "კონფიდენციალურია";
6. გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე:

**მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი"**

შემოთავაზების მიღება იწყება 11.09.2020 11:00

შემოთავაზების მიღება მთავრდება 18.09.2020 18:00

შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი | | | |  |
| ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი | | | | |
| სათაო ოფისი, სოფ. ნატახტარში | | | |  |
| ტელ.: (+99532) 180797 | | |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| [ელფოსტა: tenders@ge.anadoluefes.com](mailto:ელფოსტა:%20tenders@ge.anadoluefes.com) | | | | |

[giorgi.stephniashvili@ge.anadoluefes.com](mailto:giorgi.stephniashvili@ge.anadoluefes.com)