**T7636 - ტენდერი ბანკის ობიექტებისთვის ბრონირებული მინების მოწოდებასა და მონტაჟზე**

**სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტება N1**

გთხოვთ იხილოთ პასუხები ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტების მიერ დასმულ კითხვებზე:

1. კითხვა: მინები ყველა უნდა იყოს თერმულად დამუშავებული? (პოზიცია N1 – „ბრონირებული მინა (სამფენიანი“ და პოზიცია N4 „ბრონირებული მინა ექვსფენიანი“)

პასუხი: დიახ

1. კითხვა: დახლოებითი მინის ზომები რომ გვითხრათ? (პოზიცია N1 ბრონირებული მინა (სამფენიანი)

პასუხი: დაახლოებით 2 მ სიმაღლე, 1,4 მ სიგანე სამ სეგმენტად (როგორც ფოტოზეა მოცემული)




1. კითხვა: გვერდები ღიად არის თუ ჩარჩოში ჯდება? (პოზიცია N1 ბრონირებული მინა (სამფენიანი)

პასუხი: თავი და ძირი ჯდება ჩარჩოში, გვერდები ღიაა;

1. კითხვა: თუ შეგიძლიათ სამაგრი საშუალებების სურათი რომ გადმომიგზავნოთ, რომ აღვიქვათ ჩარჩოს და სპაიდერის ფორმა? (პოზიცია N1 ბრონირებული მინა (სამფენიანი)

პასუხი: გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ფოტო.



1. კითხვა: რაც შეეხება მე-4 პოზიციას „ბრონირებული მინა (ექვსფენიანი)“. აქ რა ზომებია საშუალოდ და სამაგრები აქაც თუ არის საჭირო?

პასუხი: 6 ფენიანი არის რკინის ჩარჩოში მთლიანად ჩასმული. ზომები იცვლება თუმცა საშუალოდ იგივე ზომები აქვს რაც 3 ფენიანს (ანუ არ არის extra-large). სამაგრები არ სჭირდება რადგან მთლიანად არის ჩასმული ჩარჩოში.