**ტენდერი Enclouser-ისა და სერვერების შესყიდვაზე**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| გამოცხადების თარიღი:  დასრულების თარიღი: | 10 ნოემბერი 2020  24 ნოემბერი 2020 |
| საკონტაქტო პირი | ბექა ჭოლაძე  [Bcholadze@bog.ge](mailto:Bcholadze@bog.ge)  555 111 299 |

**ტენდერი Enclouser-ისა და სერვერების შესყიდვაზე**

სარჩევი

[**ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის** 2](#_Toc22227845)

[**სატენდერო მოთხოვნები** 2](#_Toc22227846)

[**დამატებითი ინფორმაცია:** 3](#_Toc22227847)

[დანართი1: ტექნიკური დავალება 4](#_Toc22227848)

[დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები 5](#_Toc22227849)

**ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის**

პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტი.

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს.

ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.

პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

პრეტენდენტებმა თანდართული ფაილის შესაბამისად შევსებულ ფასების ცხრილში უნდა მიუთითონ შემოთავაზებული საქონლის სასაქონლო ნიშანი და / ან მარკა / მოდელი (არსებობის შემთხვევაში) და, ასევე მწარმოებელი კომპანია და წარმოშობის ქვეყანა.

შემოთავაზებული პროდუქტი სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემულ მინიმალურ პარამეტრებს.

ბანკი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ან გადაავადოს ტენდერი.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს საბანკო რეკვიზიტები - **დანართი 2**;

სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს.

**სატენდერო მოთხოვნები**

* **მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია -** მწარმოებლის წერილი, გაცემული პტეტენდეტზე, სადაც ფიქსირდება კომპანიის ადგილობრივ ბაზარზე ოპერირების შესაძლებლობა.
* **მიწოდების მისამართი:** ქ. თბილისი, გაგარინის 29ა;
* **სარეკომენდაციო წერილი:** პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული ბრენდისთვის საქართველოს რეზიდენტი ორგანიზაციის მიერ გაცემული, სულ მცირე 1 სარეკომენდაციო წერილი.
* პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

**დამატებითი ინფორმაცია:**

ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.

ბანკი თანამშრომლობს იმ მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში მხარე აცხადებს რომ:

* სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს;
* უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად;
* ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად.

დანართი1: ტექნიკური დავალება

შეფასების კრიტერიუმი:

ბანკი განიხილავს მხოლოდ HPE-სა და Dell-ის გადაწყვეტილებეს, შემდეგი წონით:

1. **Dell-ის ფასი x 107% = HPE-ს ფასს,** შესაბამისად Dell ჩაითვლება გამარჩვებულეად თუ ვაჭრობის შედეგად დააფიქსირებს მინიმუმ 7%-ით დაბალ ფასს HPE\_ისთან შედარებით.
2. დაითვლება TCO შემდეგი ფორმულით: **Enclousers + 48** x **სერვერი N2=TCO**

ტექნიკური დავალება:

* თითო დატაცენტრში (ორი დატა ცენტრი) იყოს წარმოდგენილი იმდენი შასი, რომ 24 ცალი 2 პროცესორიანი სერვერის ჩადების საშაულებას იძლეოდეს.
* ყველა შასი უნდა იყოს სრულად შევსებული კვების ბლოკებით, ქულერებით, მენეჯმენტ მოდულებით და მზად იყოს სრული დატვირთვისთვის.
* შასის ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში დაემატოს Storage მოდულები.
* შასის/სერვერებს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში დაემატოს GPU მოდულები.
* თითო დატაცენტრში იყოს ორი Fabric Interconnect (FI) სვიჩი და ერთი დატაცენტრის ფარგლებში წარმოდგენილი შასები ერთმანეთზე იყოს გადაერთებული და იმართებოდეს ერთი ინტერფეისიდან.
* გათვალისწინებული იყოს, რომ თითო FI სვიჩი Nexus 9K სვიჩებზე დაერთდეს ორი ცალი 100Gbps სიჩქარის Up Link -ით. ასევე იყოს გათვალისწინებული 15 მეტრის სიგრძის კაბელები და ტრანსივერები როგორც FI სვიჩების ხმარეს, ასევე ნექსუსების მხარეს.
* გათვალისწინებული იყოს, რომ თითო FI სვიჩი FC სვიჩებზე დაერთდეს ოთხი ცალი 16Gbps სიჩქარის Up Link -ით. ასევე იყოს გათვალისწინებული 15 მეტრის სიგრძის კაბელები და ტრანსივერები როგორც FI, ასევე FC სვიჩების მხარეს. ასევე იყოს გათვალისწინებული, რომ ერთი ტრანსივერის ან ერთი კაბელის მწყობრიდან გამოსვლა არ იწვევდეს მთლიან ფაბრიკასთან კავშირის დაკარგვას.
* მენეჯმენტ მოდულებს უნდა ჰქონდეს 1Gbps მენეჯმენტ ქსელზე RG45 -ით მიერთების საშუალება.
* გათვალისწინებული იყოს, რომ თითო დატაცენტრში წარმოდგენილი შასები განთავსდეს სხვადასხვა რეკში მინიმუმ 10მ დაშორებით.
* შემოთავაზებაში შეყვანილ იქნას ყველა საჭირო ლიცენზია, რომელიც საჭიროა ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციონალისთვის.

Server N1. :

* 5 ცალი 2 პროცესორიანი სერვერი შემდეგი მონაცემებით:
  + CPU: 2 x Intel Xeon-Gold 6246R (3.4GHz/16-core/205W);
  + RAM: 16 x 64GB
  + HDD: 2 x 240GB SSD ან 2 x 240GB M.2 SSDs

Server N2:

* 2 ცალი 2 პროცესორიანი სერვერი შემდეგი მონაცემებით:
  + CPU: 2 x Intel Xeon-Gold 6248R (3.0GHz/24-core/205W);
  + RAM: 16 x 64GB
  + HDD: 2 x 240GB SSD ან 2 x 240GB M.2 SSDs

დამატებითი პირობები:

* პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სერვერებზე (ან მის ჩამნაცვლებელზე) მოცემული ფასის შენარჩუნება მინიმუმ 4 სერვერის შესყიდვის შემთხვევაში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში.

კომპანიის დასახელება

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

საკონტაქტო ნომერი:

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი:

კომპანიის სახელი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

საკონტაქტო ნომერი: