**ტენდერი**

**რბილი იატაკის მოწოდებაზე**

|  |  |
| --- | --- |
| გამოცხადების თარიღი:  დასრულების თარიღი: | 21 დეკემბერი, 2020  30 დეკემბერი, 2020 (15:00 საათი) |
| საკონტაქტო პირი | მარიამ ნაკაშიძე  [mnakashidze@bog.ge](mailto:mnakashidze@bog.ge)  +995 599 358 444 |

**ტენდერი**

**რბილი იატაკის მოწოდებაზე**

სარჩევი

[**ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის** 2](#_Toc59444598)

[**სატენდერო მოთხოვნები** 2](#_Toc59444599)

[**დამატებითი ინფორმაცია:** 2](#_Toc59444600)

[დანართი N1: ფასების ცხრილი 4](#_Toc59444601)

[დანართი N2: საბანკო რეკვიზიტები 5](#_Toc59444602)

[დანართი N3: მინიმალური სპეციფიკაციები და მოწოდებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 6](#_Toc59444603)

**ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის**

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს რბილი იატაკის მოწოდებაზე.

პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტი. პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

**დანართი N1:**

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია კომპანიამ შეავსოს შემოთავაზებული ფასების ცხრილი **-** დანართი N1;

პრეტენდენტებმა თანდართული ფაილის შესაბამისად შევსებულ ფასების ცხრილში უნდა მიუთითონ შემოთავაზებული საქონლის ბრენდი/მოდელი/მწარმოებელი კომპანია და წარმოების ქვეყანა.

პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა დააფიქსირონ დანართ N1-ში მიღებული **„სულ სატენდერო ფასი (ლარში) გადასახადების ჩათვლით“;**

**დანართი N2:**

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ორგანიზაციამ უნდა წარმოადგინოს საბანკო რეკვიზიტები - დანართი N2;

**დანართი N3:**

შემოთავაზებული პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-ში მოცემულ მინიმალურ პარამეტრებს/სპეციფიკაციებს.

**სატენდერო მოთხოვნები**

* **მიწოდების ვადა:** მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 კვირის ვადაში;
* **მიწოდების მისამართი:** თბილისი, ურეკის N2-ში მდებარე საწყობი;
* **ვალუტა**: ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში გადასახადების ჩათვლით;
* **გამოცდილების მინიმალური მოთხოვნა:** ტენდერში მონაწილეს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 3 წლიანი ზოგადი გამოცდილება;
* პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის პროცესში;
* შესყიდვის ობიექტის მინიმალური სპეციფიკაციები მოცემულია დანართ N3-ში. შემოთავაზება სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმალურ სპეციფიკაციებს და ასევე, შეფასების დროს მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცევა წარმოდგენილი ნიმუშის ვიზუალურ შესაბამისობას;
* **სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს შემოთავაზებული მოდელის დეტალური სპეციფიკაციები და ფოტომასალა.**
* შემოთავაზებული წინადადებები ძალაში უნდა იყოს სულ მცირე 60 დღის განმავლობაში ტენდერის გახსნიდან;
* **ნიმუშები:** ტენდერის შეფასების დროს აუცილებელი იქნება რეალური ნიმუშების წარმოდგენა. ნიმუშების მოწოდება უნდა მოხდეს ბანკის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღეში.
* **გარანტია:** შემოთავაზებულ პროდუქტს უნდა ჰქონდეს გარანტია: მოწოდებიდან სულ მცირე 7 წლის განმავლობაში;

**დამატებითი ინფორმაცია:**

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს.

ბანკი იტოვებს უფლებას რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეწყვიტოს ტენდერი და წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს კონტრაქტის გაფორმებას რომელიმე მომწოდებელთან.

ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.

ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.

ბანკი თანამშრომლობს იმ მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში მხარე აცხადებს რომ:

* სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს;
* უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად;
* ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად.
* სრულად დაიცავს შრომის უსაფრთხოების წესებსა და ნორმებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დანართი N1: ფასების ცხრილი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | შემოთავაზებული პროდუქტის ბრენდი/მოდელი/წარმოების ქვეყანა | რაოდენობა  (მ2) | ერთეული ფასი  (ლარში) გადასახადების ჩათვლით | სულ სატენდერო ფასი  (ლარში) გადასახადების ჩათვლით |
| A | **B** | **C** | **D** | **C x D** |
| რბილი იატაკი |  | 350 |  |  |

კომპანიის დასახელება

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

საკონტაქტო ნომერი:

დანართი N2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი:

კომპანიის სახელი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

საკონტაქტო ნომერი:

# დანართი N3: მინიმალური სპეციფიკაციები და მოწოდებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

|  |  |
| --- | --- |
| ტიპი: | ფილები |
| ბოჭკოს სახეობა: | ნეილონი 6 |
| კონსტრუქცია: | მარყუჟიანი ბეწვი „Tufted“ |
| ჭუჭყის მიმართ მედეგობა: | StainSmart ® |
| ნაქსოვის სიმკვრივე: | მინ. 220,640/მ2 |
| ბეწვის სიმაღლე: | 3 მმ±2% |
| მთლიანი სისქე: | მინ. 8,9 მმ |
| ზედაპირის წონა: | მინ. 420 გ/მ2 |
| მთლიანი წონა: | მინ. 3,700 გ/მ2 |
| კლასი: | მინ. 33; კომერციული მაღალი დატვირთვა |
| ძირი: | “Comfortable backing” |
| ფილის ზომა: | დაახლოებით 50X50 სმ |
| ხმის შთანთქვა: | მინ. 30 dB |
| ანტიაალებადობა | მინ. Class Bfl – s1 |
| წარმოების ქვეყანა | ევროპული წარმოების |
| გარანტია | მინ. 7 წელი |
| ნიმუში | ნიმუშის წარმოდგენა უნდა მოხდეს მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღეში |
| მოწოდების ვადა: | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 კვირა. |
| ფერი: | შავი/ნაცრისფერი |
| შემოთავაზება მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებიული მოცემულ ვიზუალთან | cid:image002.jpg@01D6D46F.DCB22890 |