კ-1 ფ-1 ფ-2 ფ-3 ფ-4

 0,80\*0,80 1,20\*1,00

 1,50\*1,60 1,30\*1,60

 1,50 \* 2,40

 კ-2 ფ-5 ფ-6 ფ-7

 1,00\*1,60 1,20\*1,60 1,45\*1,60

 1,50\*2,75

ფ-8 ფ-9 ფ-10

 1,50\*1,30 1,30\*1,30 1\*1,30

* ზომები არის აღებული არსებული ღიობის მიხედვით.

კარების სიმაღლე მცირდება, რადგან უნდა მოხდეს იატაკის მოჭიმვა

კ-1 \*4

კ-2 \*3 ----ალუმინის კარი (თეთრი ფერის)

ფ-1 \*10

ფ-2 \*2

ფ-3 \*2

ფ-4 \*2 ----ავტომატური გაღების მექანიზმით

ფ-5 \*1

ფ-6 \*2

ფ-7 \*1

ფ-8 \*11

ფ-9 \*4

ფ-10 \*1